
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1628.002 v1

Kāpnes alumīnija trīsdaļīgas ar atbalstu, 3x10

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1628.002 Kāpnes alumīnija trīsdaļīgās ar atbalstu, 3x10 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 131-1:2016 “Kāpnes. 1.daļa: Termini, tipi, funkcionālie izmēri” | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 131-2:2017 “Kāpnes. 2.daļa: Prasības, testēšana, marķēšana” | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 131-3:2018 “Kāpnes. 3.daļa: Marķēšana un lietotāja instrukcija” | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Marķējums un lietošanas instrukcija (LV vai EN) atbilstoši EN 131-3 un iesniegts marķējuma paraugs | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Kāpņu apakšējās daļas izpildījums: Kāpņu pirmajam pakāpienam jābūt paplatinājumam vai aprīkotam ar atbalsta plecu un ar pretslīdēšanas pamatnēm. | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbalsta posmu, fiksatoru, savienojumu materiāls | Metāls |  |  |  |
|  | Pakāpienu izpildījums: Pakāpieniem jābūt ar iestrādātu pretslīdes profilu, katra pakāpiena abi gali nostiprināti pasijā ar abpusējiem dubultvalcējumiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Augstums izvērstā stāvoklī robežās no 4,4 – 5,4 m | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Augstums pieslietā stāvoklī robežās no 6,2 – 7,2 m | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Svars ne lielāks par 32 kg | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Maksimālā pieļaujamā slodze ≥ 150 kg | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Kāpņu augšējās daļas aprīkotas ar sienas atbalsta riteņiem. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Kombinētās trīs sekciju kāpnes atbilstoši EN 131-1 3.12. punktam. | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)