TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1630.003 v1

Lodalvas stieple

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Nr. 1630.003 Lodalvas stieple[[2]](#footnote-2) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN ISO 9453:2014 Mīkstlodēšanas kušņi. Ķīmiskie sastāvi un veidi (ISO 9453:2014) | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN IEC 61190-1-3:2018 Montāžas materiāli elektroniskiem mezgliem. 1-3.daļa: Prasības elektronikai paredzētajiem sakausējumu lodmetāliem, kā arī kušņu un bezkušņu cietlodēm elektronisko detaļu pielodēšanai (IEC 61190-1-3:2017) | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Svinu saturoša lodalva S-Pb60Sn40 atbilstoši 4. punkta klasifikācijai | Atbilst |  |  |  |
|  | “No-Clean” tipa kusnis REM0, REM1, ROM0, ROM1, REL0 vai REL1 atbilstoši 5. punkta klasifikācijai | Atbilst |  |  |  |
|  | Stieples diametrs | 0,5 – 0,6 mm |  |  |  |
|  | Stieples daudzums spolē | 100 – 250 g |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)