TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1632.003 v1

Uzlīmju printeris lentas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1632.003 Uzlīmju printeris lentas [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/35/EU | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2014/30/EU | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas direktīvai 2011/65/EU | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | ROHS sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ +10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +25°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Termopārneses printeris | Atbilst |  |  |  |
|  | Izdrukas izšķirtspēja | ≥200 DPI |  |  |  |
|  | Izdruka uz vienlaidus lentas | Atbilst |  |  |  |
|  | Iespēja drukāt vairākās rindās | Atbilst |  |  |  |
|  | Iespēja mainīt drukas fontus un to izmērus | Atbilst |  |  |  |
|  | Drukas iekārtas barošana no elektrotīkla | 230 V (50 Hz) |  |  |  |
|  | Izdrukas garums | ≥250 mm |  |  |  |
|  | Max apdrukājamās plastikāta lentas platums | ≥104 mm |  |  |  |
|  | Augstas noturības “ribons”, kas paredzēts plastikāta lentai | Atbilst |  |  |  |
|  | Uzrakstu noturība | ≥20 gadi |  |  |  |
|  | **Konstrukcija** |  |  |  |  |
|  | Drukas iekārta aprīkojama ar griezējnazi | Atbilst |  |  |  |
|  | Drukas iekārtā iespējams apdrukāt dažādu ” tipu” lentas | Atbilst |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Drukas iekārta ar pieslēgvietām: USB un LAN | Atbilst |  |  |  |
|  | Lentas griezējnazis | Atbilst |  |  |  |
|  | Bezmaksas programmnodrošinājums ar iespēju importēt un tad masveidā izdrukāt iepriekš “excel” programmā sagatavotu failu | Atbilst |  |  |  |
|  | “Patch” datu kabelis, min garums 2m | Atbilst |  |  |  |
|  | Elektrotīkla pieslēgvads, min garums 2 m | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)