TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1632.1xx v2

Lentas uzlīmju printerim/ Sticker tape for printer

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source[[1]](#footnote-1) | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1632.101 Uzlīmju lente plastikāta dzeltena RAL 1003/ Plastic sticker tape, yellow RAL 1003 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/Type designation [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1632.102 Uzlīmju lente plastikāta balta RAL 9003/ Plastic sticker tape, white RAL 9003 | Tipa apzīmējums/Type designation |  |  |  |
|  | 1632.103 ”Ribbons” sintētisko sveķu vai analogs, melns Syntetic resin ribbon or analogue, black  | Tipa apzīmējums/Type designation |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Sample delivery time for technical evaluation (on request), working days | 10 |  |  |  |
| **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ .jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Piegādājot materiālu jāiesniedz uzstādīšanas instrukcija sekojošā valodā/ When material will be delivered user manual should be in following language | LV |  |  |  |
| **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Minimālā uzlīmes uzstādīšanas temperatūra/ Minimum sticker installation temperature | ≤+10°C |  |  |  |
|  | Maksimālā uzlīmes uzstādīšanas temperatūra/ Maximum sticker installation temperature | ≥+25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba vides temperatūra/ Maximum operating ambient temperature | ≥+40°C |  |  |  |
|  | Minimālā darba vides temperatūra/ Minimum operating ambient temperature | ≤ -20°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Pašlīmējoša PVC, poliestera vai polyetylena lente ar augstas noturības līmi/ Self-adhesive PVC, polyester or polyeteylene tape with high-strength adhesive | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Saderība (Adhēzija) ar cinkota metāla, krāsotām vai plastikāta izstrādājumu virsmām (izņemot polietilēnu, polipropilēnu, teflonu, silikonu)/ Compatibility with galvanized metal, painted or plastic surfaces ) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Lentes fona krasas - dzeltena RAL 1003 Signal Yellow un balta 9003 Signal White/ Tape background colors – RAL 1003 Signal Yellow and RAL 9003 Signal White | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Adhēzija/liptspēja metāla virsmai, kg/cm/ Adhesion/adhesive strength to metal surface, kg/cm | >0.7 |  |  |  |
|  | Līmplēves platumi / Width of adhesive film  |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši 16 mm uzrakstam | 25-28 mm |  |  |  |
|  | Atbilstoši 25 mm uzrakstam | 37-42 mm |  |  |  |
|  | Lentes ruļļa serdeņa iekšējais diametrs, min/ The inside diameter of the tape roll core shall be min | ≥ 26 mm |  |  |  |
|  | Lentes ruļļa ārējais diametrs, max / Outer diameter of tape roll, max | ≤ 100 mm |  |  |  |
|  |  “Ribbons” sintētisko sveķu vai analogs, melns/ Ribbon syntetic resin ribbon or analogue, black. | Atbilst/ Confirm  |  |  |  |
|  | “Ribbona” serdeņa iekšējais diametrs, min/ The inside diameter of the “Ribbon” core shall be min | 25.4 - 26 mm |  |  |  |
|  | “Ribbona” ruļļa ārējais diametrs, max/ Outer diameter of the “Ribbon” roll, max | ≤68 mm |  |  |  |
|  | “Ribbona” lentas platums atbilst 16 punkta prasībām | 40-60 mm |  |  |  |
|  | Lentes līmes aizsargpapīrs veidots ērti noņemams. Skatīt 1. attēlu (letas aizsargpapīrs platāks par lentu) jeb jāpiedāvā analogs risinājums/ The adhesive protective paper is easily removable. See Picture 1 or offer an analogue solution. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Att. Lentas līmes aizsargpapīra risinājums, lai to varētu ērti noņemt
1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)