**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1903.008** **v1**

**Baterijas, litija, CmT-120 modemiem/ Batteries, lithium, CmT-120 modems**

| **Nr.** | **Apraksts/Description** | **Minimālā tehniskā prasība/Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/Specific technical description of the offered product** | **Avots/Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |   |   |   |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1903.008 Baterijas, litija, CmT-120 modemiem/ Batteries, lithium, CmT-120 modems [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma 1 gab. no pieprasītā tipa), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request 1 item, from request type), working days | ≤ 10 darba dienas/ ≤10 work days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |   |   |   |
|  | Atbilstība standartam IEC 60086-4/ According standarts IEC 60086-4 | Atbilst/ Confirm |   |   |   |
|  | **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/.jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā/the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/Original instructions for use in the following languages | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūras apakšēja robeža/ Lowest working temperature limit | ≤ -25 °C |  |  |  |
|  | Darba temperatūras augšēja robeža/ Highest temperature limit | ≥ +70 °C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |   |   |   |
|  | R20 (D) ar konektoru/ R20 (D) with connector | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Elektroķīmiskā sistēma Lithium – Thionyl chloride (Li-SOCl2)/ Electrochemical system Lithium – Thionyl chloride (Li-SOCl2) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Voltage nominal | 3,6 V |   |   |   |
|  | Nominālā kapacitāte (pie 15mA/20°C/līdz 2,0V)/ Capacity nominal(pie 15mA/20°C/līdz 2,0V) | ≥ 13 Ah |   |   |   |
|  | Maksimāli rekomendējamā strāva/ Maximum recommended current | ≥ 1800 mA |   |   |   |
|  | Pie baterijas, jābūt piestiprinātiem diviem lokaniem vadiem un galā jābūt konektoram, kuru var piestiprināt pie divpolu savienotāja MOLEX 5267-02A (attēls Nr.1)/ Two flexible wires must be attached to the battery, and a conifer may be attached to the two-pole connector shall be fitted at the end. MOLEX 5267-02A (pic Nr.1) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Vadu garumam jābūt/ Length of each wire | ≥ 80 mm |  |  |  |
|  | Vadiem jābūt ar izolāciju/ Wires cross-section | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Derīguma termiņš/** **Term of validity** |  |   |   |   |
|  | Derīguma beigu termiņš piegādes brīdī/ Expiry date, when the product is delivered | ≥ 6 gadiem/ ≥ 6 years |   |   |   |
|  | Ir norādīts derīguma beigu termiņš/ Expiration date[[4]](#footnote-4) | Uz korpusa vai uz iepakojuma/ On the housing or on the packaging |   |   |   |

**Attēlam ir informatīvs raksturs/** **Picture has informative description**

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) / Exact source where the technical information is displayed (name and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ AS “Sadales tīkls” name and number of the category of materials [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify full product type designation (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja ražotājs norāda tikai ražošanas datumu, tad piegādātājam jāiesniedz apliecinājums par derīguma termiņu./

If the manufacturer indicates only the production date, the supplier must provide a proof of the expiry date. [↑](#footnote-ref-4)