**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1903.010** **v1**

**Baterijas, litija, EKL, NG-EK indikatoriem/Batteries, lithium, EKL, NG-EK indicators**

| **Nr.** | **Apraksts/Description** | **Minimālā tehniskā prasība/Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/Specific technical description of the offered product** | **Avots/Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/General information** |  |   |   |   |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 1903.010 Baterijas, litija, EKL, NG-EK indikatoriem/ Batteries, lithium, EKL, NG-EK indicators [[2]](#footnote-2)  | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma 1 gab. no pieprasītā tipa), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request 1 item, from request type), working days | ≤ 10 darba dienas/ ≤10work days |  |  |  |
|  | **Standarti/Standarts** |  |   |   |   |
|  | Atbilstība standartam IEC 60086-4/ According standarts IEC 60086-4 | Atbilst/ Confirm |   |   |   |
|  | **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ .jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Original instructions for use in the following languages | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūras apakšēja robeža/ Lowest working temperature limit | ≤ -25 °C |  |  |  |
|  | Darba temperatūras augšēja robeža/ Highest temperature limit | ≥ +70 °C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/Technical information** |  |   |   |   |
|  | R6 (AA) ar vadiem/ R6 (AA) with wires | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Elektroķīmiskā sistēma Lithium – Thiony chloride (Li-SOCl2)/ Electrochemical system Lithium – Thiony chloride (Li-SOCl2) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Voltage nominal | 3,6 V |   |   |   |
|  | Nominālā kapacitāte (pie 2mA/20°C/līdz 2,0V)/ Capacity nominal (2mA/20°C/2,0V) | ≥ 2,6 Ah |   |   |   |
|  | Maksimāli rekomendējamā strāva/Maximum recommended current | ≥ 50 mA |   |   |   |
|  | Pie baterijas, jābūt piestiprinātiem diviem vadiem bez izolācijas (pie pozitīva un pie negatīva elektroda) (attēls Nr. 1)/ Two wires without insulation (positive and negative electrode) must be attached to the battery (pic. 1) | Atbilst/Confirm |   |   |   |
|  | Katra vada garums/ Length of each wire | ≥ 50 mm |   |   |   |
|  | **Derīguma termiņš/** **Term of validity** |  |  |  |  |
|  | Derīguma beigu termiņš piegādes brīdī/ Expiry date, at moment when the product is delivered | ≥ 6 gadiem/≥ 6 years |  |  |  |
|  | Ir norādīts derīguma beigu termiņš/ Expiration date[[4]](#footnote-4)  | Uz korpusa vai uz iepakojuma/ On the housing or on the packaging |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs/ Picture has informative description**

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ Exact source where the technical information is displayed (name and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ AS “Sadales tīkls” name and number of the category of materials [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify full product type designation (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja ražotājs norāda tikai ražošanas datumu, tad piegādātājam jāiesniedz apliecinājums par derīguma termiņu/

 If the manufacturer indicates only the production date, the supplier must provide a proof of the expiry date. [↑](#footnote-ref-4)