**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2002.003 v1**

**PTFE (Politetrafluoretilēna) smērviela slogotām slīdvirsmām/ PTFE (Politetrafluorethylene) lubricant for loaded, sliding surfaces**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija/ General information** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and factory location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 2002.003 PTFE (Politetrafluoretilēna) smērviela slogotām slīdvirsmām /PTFE (Politetrafluorethylene) lubricant for loaded, sliding surfaces [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify information |  |  |  |
| **Standarti/ Standarts** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 11014:2009 Safety data sheet for chemical products — Content and order of sections/ According standarts ISO 11014:2009 Safety data sheet for chemical products — Content and order of sections | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Dokumentācija/ Documentation** | | |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read; * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ķīmiskās vielas un maisījuma drošības datu lapai jābūt izstrādātai valsts valodā un atbilstoši Regulai (ES) Nr.2015/830 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu/The Chemical Safety Data Sheet for the chemical and the mixture must be developed in the national language and in accordance with regulation (EC) No 2015/830 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) | Atbilst/ Comfirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Original instructions for use in the following languages | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra/ Lowest working teperature | ≤-50°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra/ Highest working temperature | ≥+50°C |  |  |  |
| **Tehniskā informācija/ Technical information** | | |  |  |  |
|  | PTFE (Politetrafluoretilēna) smērviela slogotām slīdvirsmām/ PTFE (Politetrafluorethylene) lubricant for loaded, sliding surfaces | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Smērvielas pārklājuma darba temperatūras izturība/ Lubricant coating working temperature resistance | ≥+250°C |  |  |  |
|  | Neitrāla attiecībā pret krāsotām virsmām un plastikāta materiāliem/ Neutral to painted surfaces and plastic materials | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Smidzinātājs ar koncentrētu kūli/ Sprayer with concentrated sheaf | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Smidzinātāja pagarinājums grūti sasniedzamām vietām/ Spray extension to hard reach places | ≥ 8 cm |  |  |  |
|  | Aprīkots ar smidzinātāja aizsargu vai mehānismu nejaušas aerosola izpūšanas novēršanai ekspluatācijas laikā/ Equipped with spray guard or mechanism, accidental spray blowing avoid during exploitation | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Marķējums** |  |  |  |  |
|  | Ķīmiskās vielas un maisījuma iepakojuma marķējumam jābūt valsts valodā un jāatbilst Regulai (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu/The labeling of the packaging of the chemical and the mixture must be in the national language and comply with regulation (EC) No 1272/2008 classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
| **Iepakojums/ Packaging** | | |  |  |  |
|  | Aerosola baloniņa tilpums/ Spray capacity | 400 ml |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)