TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 2003.003 v1

Motoreļļa “STIHL” divtaktu dzinējam

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | 2003.003 Motoreļļa “STIHL” divtaktu dzinējam [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO/TS 19858: 2015 Forestry machines -Portable chain-saws -Test method for evaluating saw chain oil lubricity | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 11014:2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Ķīmisko produktu drošības datu lapa | LV |  |  |  |
|  | STIHL oficiālā pārstāvja atbilstības deklarācija eļļai | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤-20°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥+30°C |  |  |  |
|  | **Materiāli, rezerves daļas** |  |  |  |  |
|  | Divtaktu dzinēja motora eļļa STIHL HP vai ekvivalents 1 l iepakojumā ar dozatoru | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)