TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 2005.002 v1

Ķēžu bioeļļa

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | 2005.002 ķēžu bioeļļa[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO/TS 19858: 2015 Forestry machines - Portable chain-saws - Test method for evaluating saw chain oil lubricity | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 11014:2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija pielietošanai HUSQVARNA, STIHL un JONSERED motorzāģos | LV  |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤-25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra  | ≥+35°C |  |  |  |
|  | **Tehniskās prasības** |  |  |  |  |
|  | Bioeļļas iepakojums | ≤10l |  |  |  |
|  | Blīvums pie 15°C  | 920-925 kg/m3 |  |  |  |
|  | Rapša eļļas saturs (vai ekvivalents)  | > 95%  |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)