TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 2202.xxx v1

Dzelzsbetona pastabi

| **Nr.** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija/ General information** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 2202.001 Dzelzsbetona pastabs 3.25 m | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 2202.002 Dzelzsbetona pastabs 4.25 m | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | 2202.003 Dzelzsbetona pastabs 6 m | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt |  |  |  |
| **Standarti/ Standarts** | | |  |  |  |
|  | Standarts LVS 156, LVS EN 206, LVS 191-1 | Atbilst |  |  |  |
|  | Izejmateriālu sertifikācija | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija/ Documentation** | | |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Pievienota ražotnes sertifikāta kopija | Jā |  |  |  |
|  | Pievienots izejmateriālu ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts | Jā |  |  |  |
|  | Piegādātājs piegādā preces aprakstu un apliecinājumu par tehnisko specifikāciju prasību izpildi(atbilstības deklarācija) | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija/ Technical information** | | |  |  |  |
|  | 2202.001 Dzelzsbetona pastabs 3.25 m izmēri atbilstoši pielikumam Nr.1 | Atbilst |  |  |  |
|  | 2202.002 Dzelzsbetona pastabs 4.25 m izmēri atbilstoši pielikumam Nr.2 | Atbilst |  |  |  |
|  | 2202.003 Dzelzsbetona pastabs 6 m izmēri atbilstoši pielikumam Nr.3 | Atbilst |  |  |  |
|  | Betons | C40/50 |  |  |  |
|  | Vides iedarbības klase | XC4, XF2 |  |  |  |
|  | Armatūras režģis: metināts | Atbilst |  |  |  |
|  | Bīstamas vielas | Nesatur |  |  |  |
|  | Ekspluatācijas temperatūra +400C līdz - 400C | Atbilst |  |  |  |
|  | Pieļaujamās novirzes:   * Plaisas ne māzākas par 0,2mm; * Virsmas nevienādība, bojājumi nav lielāki diametrā par 25mm un dziļumā 5mm ar nosacījumu, ka betona aizsargslānis nav plānāks par standartā pieļaujamo; * Tasinums +/- 1% no elementa kopējā garuma * Garums +/- 5% no elementa kopējā garuma * Šķērsgriezumaizmeri +/10% un -5%, bet ne vairāk, kā +20mm un -15mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Veikta stiegrojuma aizsargslāņa biezuma kontrole | Atbilst |  |  |  |
|  | Ražošanas gaitā nodrošināta betona cietēšana vismaz 28 dienas | Atbilst |  |  |  |
|  | Konstrukcijas klase S3 | Atbilst |  |  |  |
|  | Paredzamais kalpošanas laiks- 15-30 gadi | Atbilst |  |  |  |
|  | Marķējums, identifikācija | Lūdzu norādīt |  |  |  |
|  | Svars, kg | Lūdzu norādīt |  |  |  |

Pielikums Nr.1, 2202.001 Dzelzsbetona pastabs 3.25 m izmēri

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Diagram, engineering drawing

Description automatically generated

Pielikums Nr.2, 2202.002 Dzelzsbetona pastabs 4.25 m izmēri

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Diagram

Description automatically generated

Pielikums Nr.3, 2202.003 Dzelzsbetona pastabs 6 m izmēri

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Diagram

Description automatically generated

Attēlam ir informatīvs raksturs

A picture containing ground, outdoor

Description automatically generated

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)