TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2404.xxx v1

Piekarkabelis, 1kV/ Power overhead cables, 1kV

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) / Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 2404.001 piekarkabelis, 1kV, 1x16+25/ Low voltage aerial bundled cable, 1kV, 1x16+25 [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 2404.002 piekarkabelis, 1kV, 3x16+25/ Low voltage aerial bundled cable, 1kV, 3x16+25 | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2404.003 piekarkabelis, 1kV, 3x35+50/ Low voltage aerial bundled cable, 1kV, 3x35+50 | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 2404.004 piekarkabelis, 1kV, 3x70+95/ Low voltage aerial bundled cable, 1kV, 3x70+95 | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks produkta izvērtēšanai (pēc pieprasījuma)/ Delivery time for sample technical check (on request) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | HD 626 S1:2003, Daļa 5D; 0,6/1 (1,2) kV nominālajam spriegumam Uo/U(Um) paredzēti iekarināmi sadales kabeļi/ HD 626 S1:2003, Part 5D; Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā, (piegādājot produktu), kur iekļauts/ User manual in Latvian (with delivery of goods):- Saivu un piekarkabeļa uzglabāšana un transportēšana/ Storage and transportation of drums and power overhead cable- Sagatavošanas darbi piekarkabeļa montāžai/ Preparation works for power overhead cable instaling- Nosacījumi, kas garantē piekarkabeļu noteikto kalpošanas laiku/ Other conditions guaranteeing the lifetime of the power overhead cable- Vada izvēles nosacījumi/ The conditions for choosing a power overhead cable- Piekarkabeļu uzstādīšanas (montāžas) vispārējie nosacījumi/ General conditions for installation (mounting) of the power overhead cable- Prasības mehānismiem un aprīkojumam/ Requirements for mechanisms and equipment- Papildus - nodrošināt noteikto kalpošanas laiku (ja tādas prasības tiek izvirzītas)/ Additional requirements that provide a specified service life (if such requirements are set)- Piekarkabeļu montāžas tabulas (ar norādītu vada spriegojumu un nokarēm)/ Mounting tables (with specified tension and stroke of the power overhead cable) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj tipa testu un/vai produkta sertifikāta kopija. Tipa testu un/vai produkta sertifikātu izsniegusi laboratorija vai sertificēšanas institūcija, kas akreditēta saskaņā ar ES pieņemto akreditācijas kārtību (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/>) un atbilst ISO/IEC 17025/17065 standartu prasībām/ Shall be add copy of type test and/or product certificate. Type test and/or product certificate shall be issued by laboratory or certification body accredited in accordance with the accepted EU accreditation procedure (laoratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (<http://www.european-accreditation.org/>) and compliant with the requirements of ISO/IEC 17025/17065 standard.  | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Pieļaujamā zemākā montāžas temperatūra/ Admissible lowest installation temperature | -20 °C |  |  |  |
|  | Piekarkabelis saderīgs ar piekarkabeļa instalācijas piederumiem, kas atbilst EN50483-1 un EN 50483-3/ Power overhead cable - mounting fittings compatible with EN50483-1 and EN50483-3 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Paredzēts izmantot ārtelpās, UV izturīgs/ Shall be suitable for outdoor use, installed in earth and in air, UV resistant | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Jānodrošina montāžai uz balstiem / Shall be provided for installation on the poles  | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Fāžu dzīslu tīšanas solis/ phase windings step: 1x16+25; 600mm-800mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Fāžu dzīslu tīšanas solis/ phase windings step:3x16+25; 600mm-800mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Fāžu dzīslu tīšanas solis/ phase windings step: 3x35+50; 700mm-900mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Fāžu dzīslu tīšanas solis/ phase windings step: 3x70+95; 800mm-1230mm | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Uz kabeļa dzīslas uzdrukāts vai iespiests: Ražotājs, tips, ražošanas gads, metru atzīmes / Marking printed or embosed on cable insulated surface: - manufacturer, type, year of production, length meter marks | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Kabeļa marķējuma noturība/ Durability of cable marking | 5 gadi/ 5years |  |  |  |
|  | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Expected cable service life time, years  | ≥40 |  |  |  |
|  | Uzglabāšanas laiks noliktavā nezaudējot materiālam savas elektriskās un fiziskās īpašības iedarbojoties mitrumam, UV stariem, karstumam, aukstumam/ Storage time without shelter not losing any of electrical or physical properties, i.e. goods are exposed to UV radiation, humidity, heat, frost or any combination of it | Norādīt vērtību/ Specify |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)