TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2503.xxx v1

Vidsprieguma drošinātāji, 24kV EN 60282/ Medium voltage fuses, 24kV EN 60282

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 2503.001 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 6.3A, EN 60282 442mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 2503.002 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 10A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.003 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 16A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.004 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 20A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.005 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 25A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.006 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 31,5A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.007 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 40A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.008 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 50A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.011 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 63A, EN 60282 442mm | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.009 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 80A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2503.010 Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 125A, EN 60282 442mm  | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN 60282- 2010 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN 60282 esamība/ The declaration of conformity with the standard LVS EN 60282 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltage UN, kV | 10/24 |  |  |  |
|  | Tīkla frekvence/ Network frequency, Hz |  50 Hz |  |  |  |
|  | Maksimālā atsēgšanas strāva/ Rated maximum breaking current I1; kA |  |  |  |  |
| 20.1. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 6.3A, EN 60282 442mm (p.2.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.2. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 10A, EN 60282 442mm (p.3.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.3. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 16A, EN 60282 442mm (p.4.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.4. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 20A, EN 60282 442mm (p.5.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.5. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 25A, EN 60282 442mm (p.6.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.6. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 31,5A, EN 60282 442mm (p.7.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.7. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 40A, EN 60282 442mm (p.8.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.8. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 50A, EN 60282 442mm (p.9.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.9. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 63A, EN 60282 442mm (p.10.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.10. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 80A, EN 60282 442mm (p.11.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 20.11. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 125A, EN 60282 442mm (p.12.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Minimāla atsēgšanas strāva/ Rated minimum breaking current I3, A |  |  |  |  |
| 21.1. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 6.3A, EN 60282 442mm (p.2.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.2. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 10A, EN 60282 442mm (p.3.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.3. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 16A, EN 60282 442mm (p.4.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.4. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 20A, EN 60282 442mm (p.5.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.5. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 25A, EN 60282 442mm (p.6.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.6. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 31,5A, EN 60282 442mm (p.7.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.7. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 40A, EN 60282 442mm (p.8.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.8. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 50A, EN 60282 442mm (p.9.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.9. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 63A, EN 60282 442mm (p.10.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.10. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 80A, EN 60282 442mm (p.11.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.11. | Drošinātājs/ Fuse 10/24kV 125A, EN 60282 442mm (p.12.)  | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 21.12. | Indikatora tips/ Striker type | Medium |  |  |  |
| 21.13. | Iekštipa, ātrtipa lietošana/ Indoor, outdoor use | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Raksturlielumi/ Dimensions:** |  |  |  |  |
|  | Garums/ Fuse-link length, mm | 442 |  |  |  |
|  | Kontaktvirsmas diametrs/ Fuse-link contact diameter, mm | 45 |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)