TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2606.002 v1

Drošinātāju lūpas, VS/ Fuse base contact MV

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 2606.002 Drošinātāju lūpas 12-24kV/ Fuse base contact, 12-24kV [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Drošinātāja standarts/ Fuse standarts LVS EN 60282- 2010 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN 60282 esamība/ The declaration of conformity with the standard LVS EN 60282 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums Un/ Rated voltage Ur, kV | 24 |  |  |  |
|  | Nominālā drošinātāja strāva/ Rated fuse current, IN, A | ≥125 |  |  |  |
|  | Kopnes pievienojums ar Al, Cu/ Terminal connections with Al,Cu | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Piemēroti brīvgaisa iekārtās/ shall be suitable for outdoor use, installed in air | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Raksturlielumi/ Dimensions: |  |  |  |  |
| 12.1. | konstaktvirsmas kopnes garums/ terminal length, mm | ≥100 |  |  |  |
| 12.2. | konstaktvirsmas kopnes platums/ terminal width, mm | ≥35 |  |  |  |
| 12.3. | konstaktvirsmas kopnes biezums/ terminal thickness, mm | ≥4 |  |  |  |
| 12.4. | attālums starp kopnes stiprinājumiem/distance between terminal fixings, mm | 50 |  |  |  |
| 12.5. | drošinātāja kontaktvirsmas diametrs/ fuse-link contact diameter, mm | 45 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)