TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3012.1xx v1

Zemsprieguma drošinātāji, NH0 tipa / Low voltage fuses, NH0 type

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimal technical requirement** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts/ The offer with technical specification** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 3012.101 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 16A [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 3012.102 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 20A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.103 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 25A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.104 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 32A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.105 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 35A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.106 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 40A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.107 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 50A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.108 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 63A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.109 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 80A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.110 Drošinātājs/Fuse, NH000, gL/gG, 100A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.111 Drošinātājs/Fuse, NH00, gL/gG, 125A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.112 Drošinātājs/Fuse, NH00, gL/gG, 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.120 Drošinātāja nazis/ Fuse solid link, NH00, 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.131 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 16A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.132 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 20A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.133 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 25A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.134 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 32A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.135 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 35A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.136 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 40A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.137 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 50A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.138 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 63A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.139 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 80A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.140 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 100A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.141 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 125A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.142 Drošinātājs/Fuse, NH0, gL/gG, 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3012.143 Drošinātāja nazis/ Fuse solid link, NH0, 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
|  | EN 60269 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj tipa testu un/vai produkta sertifikāta kopija. Tipa testu un/vai produkta sertifikātu izsniegusi laboratorija vai sertificēšanas institūcija, kas akreditēta saskaņā ar ES pieņemto akreditācijas kārtību (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/) un atbilst ISO/IEC 17025/17065 standartu vai ekvivalents prasībām./ Shall be add copy of type test and/or product certificate. Type test and/or product certificate shall be issued by laboratory or certification body accredited in accordance with the accepted EU accreditation procedure (laoratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/) and compliant with the requirements of ISO/IEC 17025/17065 or equivalent standard. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ .jpg or .jpeg format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read; * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam EN 60269 vai ekvivalents esamība/ The declaration of conformity with the standard EN 60269 or equivalent | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Pielietošanas klase/ Utilization category | gL/gG |  |  |  |
|  | Drošinātāja gabarīts/ Fuse size, 16-100A | 000 |  |  |  |
|  | Drošinātāja gabarīts/ Fuse size, 100-160A | 000 vai/or 00 |  |  |  |
|  | Drošinātāja gabarīts/ Fuse size, 16-160A | 0 |  |  |  |
|  | Kūstošā ieliktņa nominālais spriegums Un/ Fuse-link rated voltage Ur, V | AC 400V vai/or  AC 500V (50 Hz) |  |  |  |
|  | Atslēgšanas spēja/ Breaking capacity, kA | ≥100 |  |  |  |
|  | Kūstošo ieliktņu nostrādāšanas indikatori/ Fuse-link break indicators | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Apzīmējumi uzdrukāti uz korpusa(bez uzlīmes)/ Markings on the body (without sticker)/ | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs/ The drawing is informative**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information( data sheet page) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

   Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/)>). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

   When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) ((<http://www.european-accreditation.org/)>).  
    [↑](#footnote-ref-4)