
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3110.001-002 v1

Slēdzene piekaramā ar profilpuscilindru „Pusmēness”/ Profile half cylinder with “Halfmoon type” locks

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.001 Profilpuscilindrs „Pusmēness”/ Profile half cylinder with “Halfmoon type” [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 3110.002 Slēdzene piekaramā, profilpuscilindra (Eiro profils)/ Padlock and profile half cylinder (Euro profile) | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde tehniskajai izvērtēšanai- kopā ar piedāvājumu/ Delivery for sample technical check-with offer | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Rasējums ar izmēriem, pdf/ Drawing with dimensions, pdf | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ražotāja atbilstības deklarācija piemērojamajiem standartiem un kvalitātes prasībām/ Manufacturer declaration of conformity to applicable standards and quality requirements | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izgatavota no metāla sakausējuma "Zamak 5" vai analoga, ar izturību pret koroziju , UV starojumu, skābju un sārmu iedarbību/ Kays made of metal alloy Zamak 5 or analogue, resistant to corrosion, UV radiation, acids and alkalis. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Life-time, years | ≥25 |  |  |  |
|  | Slēgšanas cikli/ Closing cycles | ≥ 5000 |  |  |  |
|  | Ražots ES/ Made in EU | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Slēdzene komplektā ar skrūvi (Skrūve ar gremdgalvu ar plakanu virsmu. M5 12mm. Izgatavots saskaņā ar DIN 965 vai ekvivalents)/ Including bolt (bolt with flat head, M5 12mm. Manufactured accordin DIN 965 or equivalent) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Izmēri/ Dimensions |  |  |  |  |
| 15.1. | Profilpuscilindra slēdzene „Pusmēness”, Attēls 1/ Profile half cylinder (Euro profile) with “Halfmoon type”, Picture 1 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 15.2. | Piekaramā atslēga ar profilpuscilindra slēdzeni „Pusmēness” (p.2.) Attēls 2/ Padlock and Profile half cylinder (Euro profile) with “Halfmoon type” (p.2.), Picture 2 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēls 1/ Picture 1



Attēls 2/ Picture 2



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas / datu lapas / dokumenta nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction / data sheets / document) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

   Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/)>). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

   When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).  
    [↑](#footnote-ref-4)