TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3110.04x v1

Piekaramā atslēga profilpuscilindra (kods 111; 112)/ Padlock profil half-cilinder (code kods 111; 112).

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | 3110.046 Piekaramā atslēga sadales iekārtu durvīm - kods Nr. 111./ Profilcylinder for distribution equipment doors - code Nr. 111 | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.047 Piekaramā atslēga iekārtu durvīm - kods Nr. 112./ Profilcylinder for distribution equipment doors - code Nr. 112 | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
| 5 | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 6 | Ražotāja apliecinājums par atbilstību piemērojamajiem standartiem un kvalitātes prasībām/ Manufacturer declaration of conformity to applicable standards and quality requirements | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component**[[2]](#footnote-3) |  |  |  |  |
| 7 | TS 3110.0xx v1 Profilcilindra slēdzene un atslēga sadales iekārtu durvīm./ TS 3110.0xx v1 Profilcylinder lock and key for distribution equipment. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts**[[3]](#footnote-4) |  |  |  |  |
| 8 | LVS EN 1303:2015 Ēkas aprīkojums. Slēdzeņu cilindri. Prasības un testēšanas metodes vai ekvivalents / Bulding hardware – Cylinder for lockc – Requrements and test methods or equivalent. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
| 9 | Izturības pakāpe saskaņā ar EN 1303:2015 vai ekvivalents / Durability grade according to the standart EN 1303:2015 or equivalent. | 5 |  |  |  |
| 10 | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Life-time, years | 25 |  |  |  |
| 11 | Korozijas un temperatūras izturība saskaņā ar EN 1303:2015 vai ekvivalents / Corrosion resistance and temperature. According to the standart EN 1303:2015 or equivalent. | C |  |  |  |
| 12 | Uz atslēgas jābūt nodilumizturīgam atbilstošam atslēgas kodam, kāds norādīts TS 3110.0xx v1no 2. līdz 5. punktam. / On the padlock must be abrasion resistant code specified in TS 3110.0xx v1points from 2 to 5. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 13 | Piekaramā atslēga tiek piegādāta ar tajā montētu atbilstoša koda profilpuscilindra slēdzeni./ The padlock is supplied an appropriate code half-cylinder lock mounted in the lock. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ Picture has informative character



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas / datu lapas / dokumenta nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction / data sheets / document) [↑](#footnote-ref-2)
2. Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (<https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts>)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (<https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications>) [↑](#footnote-ref-3)
3. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

   Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/)>). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

   When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).  
    [↑](#footnote-ref-4)