TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3110.0xx v1

Profilcilindra slēdzene un atslēga sadales iekārtu durvīm / Profilcylinder lock and key for distribution equipment.

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.040 Profilcilindrs sadales iekārtu durvīm - kods Nr. 111./ Profilcylinder for distribution equipment doors - code Nr. 111  | Norādīt / Specify  |  |  |  |
|  | 3110.041 Profilcilindrs sadales iekārtu durvīm - kods Nr. 112./ Profilcylinder for distribution equipment doors - code Nr. 112 | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.044 Profilpuscilindrs sadales iekārtu durvīm - kods Nr. 111./ Profile half cylinder for distribution equipment doors - code Nr. 111  | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.045 Profilpuscilindrs sadales iekārtu durvīm - kods Nr. 112./ Profile half cylinder for distribution equipment doors - code Nr. 112 | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.042 Atslēga sadales iekārtu durvju cilindram - kods Nr. 111./ Key for distribution equipment doors cylinder - code Nr. 111  | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.043 Atslēga sadales iekārtu durvīm - kods Nr. 112./ Key for distribution equipment doors - code Nr. 112 | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | Parauga piegāde tehniskajai izvērtēšanai- kopā ar piedāvājumu/ Delivery for sample technical check-with offer | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
| 9 | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 10 | Ražotāja apliecinājums par atbilstību piemērojamajiem standartiem un kvalitātes prasībām/ Manufacturer declaration of conformity to applicable standards and quality requirements | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
| 11 | LVS EN 1303:2015 Ēkas aprīkojums. Slēdzeņu cilindri. Prasības un testēšanas metodes. / Bulding hardware – Cylinder for lockc – Requrements and test methods. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
| 13 | Izturības pakāpe saskaņā ar EN 1303:2015/ Durability grade according to the standart EN 1303:2015. | 5 |  |  |  |
| 14 | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Life-time, years | 25 |  |  |  |
| 15 | Korozijas un temperatūras izturība saskaņā ar EN 1303:2015. / Corrosion resistance and temperature. According to the standart EN 1303:2015.  | C |  |  |  |
| 17 | Cilindra un puscilindra kopējais garuma diapazons mm. Kopējā garuma solis 5 mm. / Cylinder and half cylinder overall size mm. Step of total lenght 5 mm. | 40-90 |  |  |  |
| 18 | Uz cilindra un atslēgas jābūt nodilumizturīgam atbilstošam atslēgas kodam, kāds norādīts TS 3110.0xx v1no 2. līdz 7. punktam. / On the cylinder and key must be abrasion resistant code specified in TS 3110.0xx v1 points from 2 to 7. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 19 | Uz atslēgas jābūt nodilumizturīgam unikālam numuram./ On the key must be abrasion resistant number. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 19 | Cilindra garuma parametri (**XY**) tiks norādīti pasūtījumā./ Cylinder length parameters (**XY**) will be specified in the order. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas / datu lapas / dokumenta nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction / data sheets / document) [↑](#footnote-ref-1)