TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 4702.015 v1

Darba jaka ar izņemamu oderi vai iekšējo jaku/ Work jacket with detachable lining or inner jacket

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimal technical requirement [[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces tehniskais apraksts/ Technical description of the offered product** | **Avots/ Source** [[2]](#footnote-2) | **Piezīmes/ Notes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obligātās prasības/ Mandatory requirements** |  |  |  |
| **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta)/ Manufacturer (name, production unit location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 4702.015 ST Darba jaka ar izņemamu oderi vai iekšējo jaku/ ST Work jacket with detashable lining or inner jacket [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type designation [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
| 1.
 | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN [[5]](#footnote-5) code used for marking of the product, if assigned | Norādīt vērtību/ Specify the value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Indicate whether, when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai iesniegts katra ražotāja, jebkura nomināla vismaz viens paraugs/ At least one sample from each manufacturer of any denomination, has been submitted for technical evaluation [[6]](#footnote-6) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Parauga piegāde tehniskajai izvērtēšanai kopā ar piedāvājumu vai tā piegādes termiņš no piedāvājuma iesniegšanas dienas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)/ Delivery of a sample for technical evaluation together with the tender or its delivery term from the tender submission date, calendar days (specify a specific value) [[7]](#footnote-7) | ≤ 10 |  |  |  |
|  | Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)/ Maximum guaranteed delivery time of clothes after receiving the order, calendar days (specify a specific value) | ≤ 60 |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes, mēneši/ Goods warranty period after its delivery, months | ≥ 12 |  |  |  |
| **Standarti/ Standard(s)** [[8]](#footnote-8) |  |  |  |
|  | Atbilstība EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK, uz preces uzlikta CE zīme/Compliance with REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (9 March 2016) on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC, CE marking on the product  | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN ISO 13688:2013 – Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013) vai ekvivalentam/ Compliance with the standard LVS EN ISO 13688:2013 – Protective clothing. General requirements (ISO 13688:2013) or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalentam un zemāk minētajiem standartiem iešūts marķējums, kurā norādīts/ In accordance with LVS EN ISO 13688:2013 or equivalent and the standards mentioned below, stitched a label specifying:* izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo)/ product manufacturer's identification marking (manufacturer's name or logotype);
* izstrādājuma izmērs/ product size;
* auduma sastāvs/ fabric composition;
* aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem/ icons indicating protection with a reference to standards;
* izstrādājuma kopšanas piktogrammas/ product care pictograms;
* maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis/ maximum number of washings, if specified by manufacturer
 | Atbilst (norādīt informāciju)/ Confirm (specify information) |  |  |  |
|  | * + - * 1. Atbilstība standartam LVS EN 343+A1:2007 + koriģējums AC:2010 [[9]](#footnote-9) **vai** LVS EN 343:2019 – Aizsargapģērbs. Aizsardzība pret lietu vai ekvivalentam/ Compliance with standard LVS EN 343+A1:2007 + correction AC:2010 **or** LVS EN 343:2019 Protective clothing. Protection against rain or equivalent
 | Atbilst/ Confirm (norādīt atbilstošo standarta versiju/ specify appropriate version of the standard) |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN ISO 20471:2013 + grozījums A1:2017 – Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, koriģētā versija 2013-06-01 + Amd 1:2016) vai ekvivalentam/ Compliance with standard LVS EN ISO 20471:2013 + amendment A1:2017 – High visibility clothing - Test methods and requirements (ISO 20471:2013, corrected version 2013-06-01+ Amd 1:2016) or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/ Submitted image of the product complying with the following requirements: * ".jpg" vai ".jpeg" formātā / ".jpg" or ".jpeg" format;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tās/ possibility to see the whole product and read all inscriptions, markings on it;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ image not supplemented with advertising
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības)/ Submitted product technical data sheet or other document specifying the product description and technical parameters (protection) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija/ Submitted a copy of the EU declaration of conformity | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija/ Submitted copy of the EU type-examination certificate in accordance with REGULATION 2016/425 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā/ Submitted original user manual in the following languages | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | Iesniegtas piedāvāto apģērbu izmēru tabulas/ Submitted offered garment size tabeles | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija pie piegādes sekojošā valodā/ User manual at the time of delivery in the following language | LV/ LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija/ Technical information [[10]](#footnote-10)** |  |   |  |
|  | Augstas redzamības, vēja un ūdensnecaurlaidīga, elpojoša virsējā jaka (parka) komplektā ar izņemamu stepētu, siltu oderi vai iekšējo jaku. Paredzēts lietot ziemas periodā/ High visibility, wind and waterproof, breathable outer jacket (parka) complete with detachable warm, quilted lining or inner jacket. For winter use [[11]](#footnote-11) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Piedāvātie apģērba izmēri/ Offered clothing sizes | S – 3XL |  |  |  |
| **Virsējā jaka/ Outer jacket** |  |  |  |  |
|  | Ūdens necaurlaidības WP klase/ Water penetration resistance WP class: (1-3; LVS EN 343+A1:2007+AC:2010) **vai/ or** (1-4; LVS EN 343:2019) vai ekvivalents/ or equivalent | ≥ Klase 3/ class 3 (WP ≥ 13 000 Pa)(norādīt atbilstošo standarta versiju/ specify appropriate version of the standard) |  |  |  |
|  | Ūdens iztvaikošanas pretestības (materiāla "elpošanas" spēja) Ret klase/ Water vapour resistance (the "breathing capacity" of the material) Ret class: (1-3; LVS EN 343+A1:2007+AC:2010) **vai/ or** (1-4; LVS EN 343:2019) vai ekvivalents/ or equivalent | ≥ Klase 1/ class 1 (Ret > 40 m2Pa/W) [[12]](#footnote-12)(norādīt atbilstošo standarta versiju/ specify appropriate version of the standard) |  |  |  |
|  | Jakas (≥ M izm.) redzamā materiāla klase (1-3) (LVS EN ISO 20471:2013/A1:2017+ A1:2017 vai ekvivalents)/ The visible material class of the jacket (sizes ≥ M)(1-3) (LVS EN ISO 20471:2013/A1:2017+A1:2017 or equivalent)  | ≥ Klase 2/ Class 2 |  |  |  |
|  | Augšdaļa – fona materiāls augstas redzamības (Hi-Vis) dzeltenā krāsā/ Upper part – background material in high visibility (Hi-Vis) yellow colour[[13]](#footnote-13) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Apakšdaļa – tumšā (melna, tumši zila) krāsā/ Lower part – in dark (black, navy blue) colour | Atbilst (norādīt informāciju)/ Confirm (specify information) |  |  |  |
|  | Virsējais materiāls – PU, e-PTFE, nano membrānas vai līdzvērtīgas membrānas lamināts (virsējais pārklājums nav pieļaujams)/ Outer material –PU, e-PTFE, nano membrane or equivalent membrane laminate (topcoat is not permitted) | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  |  |
|  | Virsējā materiāla blīvums, g/m² (norādīt konkrētu vērtību)/ Outer material density, g/m² (specify a specific value) | ≤ 220 |  |  |  |
|  | Fiksētā odere/ Fixed lining | Atbilst (norādīt materiālu)/ Confirm (specify material) |  |  |  |
| **Izņemama odere vai iekšējā jaka/ Detachable lining or inner jacket** |  |  |  |
|  | Piedāvāta izņemama/ Offered detachable:- stepēta odere vai/ quilted lining or- atsevišķi velkama siltināta, stepēta (pildīta) vai hibrīda iekšējā jaka/ insulating, quited (padded) or hybrid inner jacket that can be pulled separately | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  |  |
|  | Pamatkrāsa – tumša (zila, tumši zila, tumši pelēka, melna v.tml.). Pieļaujami citas krāsas elementi/ The basic color of lining – dark (blue, dark blue, dark gray, black, etc.). Elements of other colours allowed | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  |  |
| **Logotips (grafiskā zīme ar burtiem)/ Logotype (graphic sign with letters) [[14]](#footnote-14)** |  |  |  |
|  | Uz virsējās jakas ražotāja akceptētajā tehnoloģijā uznests logotips/ The logo is applied to the outer jacket using the technology adopted by the manufacturer | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Logotipa krāsa – melna/ Logotype colour – black | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Logotipa fonts – Helvetica Neue LT Pro grupas fonti vai alternatīvie Arial grupas fonti/ Logotype font – Helvetica Neue LT Pro group fonts or alternative Arial group fonts | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  |  |
|  | Logotipa izvietojumi un izmēri/ Logotype layouts and sizes |  |  |  |  |
|  | Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 50 x 21 mm/ On the left chest side in the front, 50 x 21 mm | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Mugurpuses augšdaļas vidū, 150 x 63 mm/ In the middle of the upper back side, 150 x 63 mm | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Logotipa paraugs/ Logotype sample | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Konstrukcija/ Construction** |  |  |
| **Virsājā jaka/ Outer jacket** |  |  |
|  | Pagarināta/ Long | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Noņemama, izmērā regulējama, virs aizsargķiveres lietojama kapuce/ Detachable, size-adjustable hood, intended to be worn over a helmet | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Priekšējā aizdare ar rāvējslēdzēju, kuram pāri ir aizdares sloksne līdz apkaklei ar aizdari/ Front zipper fastener with a fastener slip covering it up to the collar with fastening | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Vismaz viena krūšu vai "Napoleona" tipa kabata/ Minimum one chest or "Napoleon" type pocket | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  |  |
|  | Vismaz divas sānu kabatas/ Minimum two side pockets | Atbilst (norādīt informāciju)/ Confirm (specify information) |  |  |  |
|  | Piedurkņu gali platumā regulējami/ Adjustable in width sleeve end | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Izņemamā odere vai iekšējā jaka/ Detachable lining or inner jacket** |  |  |  |
|  | Priekšējā aizdare ar rāvējslēdzēju/ Front zipper closure [[15]](#footnote-15) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Elastīgi piedurkņu gali vai elastīgas aproces/ Elastic sleeve ends or elastic cuffs | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  |  |
|  | Oderei pilna garuma piedurknes/ Lined with full length sleeves  | Atbilst/ Confirm(ja attiecas/ if relevant) |  |  |  |
|  | Iekšējā jaka ar stāvapkakli un kabatām/ Inner jacket with stand-up collar and pockets | Atbilst/ Confirm(ja attiecas/ if relevant) |  |  |  |
| **Neobligātās prasības/ Non-mandatory requirement** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 342:2018 – Aizsargapģērbs. Apģērbu komplekti un atsevišķi apģērbi aizsardzībai pret aukstumu vai ekvivalentam/ Compliance with standard LVS EN 342:2018 - Protective clothing. Ensembles and garments for protection against cold or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  | 2 punkti/ points [[16]](#footnote-16) |
|  | Rezultējošā efektīvā siltumizolācija *Icler*, m2K/W/ Resultant effective thermal insulation *Icler*, m2K/W (LVS EN 342:2018 vai ekvivalents/ or equivalent) [[17]](#footnote-17) | ≥ 0,3  |  |  | 0.5 punkti/ points |
|  | Gaisa caurlaidības AP klase/ Air permeability AP class (1-3; LVS EN 342:2018 vai ekvivalents/ or equivalent) | ≥ Klase 2/ Class 2 |  |  | 0.5 punkti/ points |
|  | Iekšējās jakas atbilstība standartam LVS EN 14058+A1:2023 **vai** LVS EN 14058:2018 – Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai vēsās vidēs vai ekvivalentam/ Compliance of the inner jacket to the standard LVS EN 14058+A1:2023 **or** LVS EN 14058:2018 – Protective clothing. Garments for protection against cool environments or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  | 1.5 punkti/ points |
| **Virsējā jaka/ Outer jacket** |  |  |  |
|  | Staipīgs virsējais audums/ Stretchy outer fabric | Atbilst/ Confirm |  |  | 1.5 punkti/ points |
|  | Divpusēji verams priekšējās aizdares rāvējslēdzējs/ Front fastening by a zipper operating in both directions | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.3 punkti/ points |
|  | Vismaz divas krūšu kabatas ar aizdari/ Minimum two chest pockets with closure | Atbilst (norādīt informāciju)/ Confirm (specify information) |  |  | 0.5 punkti/ points |
|  | Vismaz viena iekšējā, t.sk. "Napoleona" kabata ar aizdari/ Minimum one inside, incl. "Napoleon" pocket with closure | Atbilst (norādīt informāciju)/ Confirm (specify information) |  |  | 0.2 punkti/ points |
|  | Jakas vidukļa un/vai apakšdaļas platums regulējams/ Adjustable waist and/or bottom of jacket | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  | 0.3 punkti/ ponts |
|  | Pagarināta muguras daļa/ extended backside | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.3 punkti/ ponts |
|  | Ventilācijas atveres sānos/ Vents in the sides | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.5 punkti/ ponts |
|  | Vieglas termopārneses atstarojošās lentas/ Lightweight heat transfer reflective tapes | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.5 punkti/ points |
|  | Segmentālas termopārneses atstarojošās lentas/ Segmented heat transfer reflective tapes | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.2 punkti/ points |
|  | Siltināta kapuce/ Insulated hood | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.2 punkti/ points  |
|  | Papildus siltumam – fiksēta flīsa un/vai stepēta odere/ In addition to warmth – fixed fleece and/or quilted lining | Atbilst (norādīt atbilstošo)/ Confirm (specify appropriate) |  |  | 1.5 punkti/ points |
| **Izņemamā odere (ja attiecas)/ Detachable lining (if relevant)** |  |  |  |
|  | Oderes pildījums, g/m2/ Lining padding, g/m² | ≥ 170 |  |  | 0.2 punkti/ points  |
| **Izņemama iekšējā jaka (ja attiecas)/ Detachable inner jacket (if relevant)** |  |  |  |
|  | Piedāvāta izņemama iekšējā jaka, kura lietojama arī atsevišķi/ Detachable inner jacket offered, which can be used separately | Atbilst/ Confirm |  |  | 3 punkti/ points |
|  | Vismaz divas sānu kabatas/ Minimum two side pockets | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.3 punkti/ points |
|  | Vismaz viena krūšu kabata/ Minimum one chest pocket | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.2 punkti/ points |
|  | Vismaz viena iekšējā kabata/ Minimum one internal pocket | Atbilst/ Confirm |  |  | 0.2 punkti/ points |

Attēliem ir informatīvs raksturs/ The image is informative

  



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību/parametru, ja pie vērtības/parametra norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai/parametram jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai/ If a value is specified, the tender may have the specified or higher value/parameter, if the value/parameter has symbol “<” or “≤”, the specific value/parameter of the tender should correspond to the meaning of the symbol, if the range of values “–” is specified, it should be ensured that the tender covers the entire required range of values (may be lower than the lower value of the range and higher than the highest value of the range), if a limit value “÷” is specified, it should be ensured that the tender corresponds to any value within the value limit [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse)/ Specify the exact source of the technical information (title and page of submitted document) to ensure compliance to provided information [↑](#footnote-ref-2)
3. AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas numurs un nosaukums / AS "Sadales tīkls" materials category number and name [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.)/ Specify full product type designation (model name, article No.) [↑](#footnote-ref-4)
5. European Article Number (Eiropas preces numurs) – produkta un ražotāja kodēšanas Eiropas standarts/ European Article Number – European product and manufacturer coding standard [↑](#footnote-ref-5)
6. Paraugu var iesniegt bez logotipa, kas minēts sadaļā "Logotips"/ The sample may be submitted without the logo mentioned in the "Logo" section [↑](#footnote-ref-6)
7. Paraugu iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja tas atrunāts iepirkuma procedūras dokumentācijā/ The deadline for submission of samples may be extended if it is so stipulated in the procurement procedure documentation [↑](#footnote-ref-7)
8. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti/ If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/))/](http://www.european-accreditation.org/%29%29/) When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)) [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Šī un citu standartu iepriekšējā redakcija ir pieļaujama, ja ir derīgs EK tipa pārbaudes sertifikāts/ Previous edition of this and other standards is acceptable if there is a valid EC type-examination certificate Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos/ Compliance with the technical parameters will be checked in the documents mentioned in the "Documentation" section [↑](#footnote-ref-10)
11. Virsējā jaka paredzēta valkāt gan atsevišķi, gan kopā ar izņemamu oderi vai iekšējo jaku (2-in-1 vai 3-in-1 princips)/ The outer jacket is designed to be worn alone and with the detachable lining or inner jacket (2-in-1 or 3-in-1 principle) [↑](#footnote-ref-11)
12. Ja testēts kopā ar izņemamu oderi vai iekšējo jaku/ If tested with detachable lining or inner jacket [↑](#footnote-ref-12)
13. Pieļaujama neliela novirze krāsu izvietojumā, ja tas saistīts ar ražotāja atsevišķu konstruktīvo elementu izvietojumu/ Slight deviation in colour placement shall be admissible provided that it is related to the arrangement of individual structural elements by the manufacturer [↑](#footnote-ref-13)
14. Logotips – obligāta sastāvdaļa/ Logo – mandatory component [↑](#footnote-ref-14)
15. Ar rāvējslēdzēju piestiprināma arī pie virsējās jakas/ Can also be attached to the outer jacket with a zip [↑](#footnote-ref-15)
16. Punkti par neobligāto (papildus) prasības izpildi/ Points on fulfilment of non-mandatory (additional) requirements [↑](#footnote-ref-16)
17. Var būt testēts komplektā ar biksēm (puskombinezonu)/ May have been tested with trousers (dungaree) [↑](#footnote-ref-17)