TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 4711.001 v1

Pilna ķermeņa aprīkojums

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība [[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots** [[2]](#footnote-2) | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obligātās prasības** | | |  |  |  |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 4711.001Pilna ķermeņa aprīkojums [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN [[5]](#footnote-5) kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai tiks iesniegts katra ražotāja, jebkura nomināla vismaz viens paraugs | Atbilst |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 20 |  |  |  |
|  | Preces piegādes termiņš pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 40 |  |  |  |
|  | Preces izgatavošanas datums būs ne vecāks par 3 mēnešiem no piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes, mēneši | 24 |  |  |  | |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK [[6]](#footnote-6), t.sk. uz preces uzlikta CE zīme | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 361:2003 Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma - Pilns ķermeņa ekipējums | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 358:2019 [[7]](#footnote-7) Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma. Jostas un saites darba pozīcijas nodrošināšanai vai kustības ierobežošanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 813:2008 Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Sēdiejūgi | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai ".jpeg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tās; * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri | Atbilst  (norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija [[8]](#footnote-8) | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta izmēru tabula | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta oriģinālā lietošanas, tehnisko apkopju un periodiskās pārbaudes instrukcija sekojošā valodā | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka Pretendents nodrošinās bezmaksas apmācības par piedāvātās preces periodiskajām pārbaudēm atbilstoši šādām minimālajām prasībām:   * apmācības notiek latviešu valodā Latvijā Pasūtītāja norādītajā adresē; * apmācību programma nodrošināma 1 (viena) mēneša laikā pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma; * apmācību programmā ietvertas apmācības par preces periodisko pārbaužu veikšanu un tās brāķēšanu; * pēc apmācībām jāizsniedz dokuments, kas apliecina apmācītā darbinieka kompetenci veikt pārbaudes. Dokumenta derīguma termiņš ne mazāk kā 3 (trīs) gadi; * paredzamais apmācību skaits – 1 (viena) apmācība | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka preces izgatavošanas datums būs ne vecāks par 3 (trim) mēnešiem no preces piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka piedāvātais preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēnešiem pēc tās piegādes | Atbilst |  |  |  |
|  | Tiks iesniegta lietošanas, tehniskās apkalpošanas un periodiskās pārbaudes instrukcija pie piegādes sekojošā valodā | LV |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra, °C | −25 |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra, °C | +30 |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Pilna ķermeņa aprīkojums ar integrētu sēdiejūgu, kas kā viena komponente izmatojams apvienotajā darba pozicionēšanas-kritiena apturēšanas tipa sistēmā [[9]](#footnote-9) | Atbilst |  |  |  |
|  | Ražotāja noteiktais lietošanas derīguma laiks, gadi | 10 |  |  |  |
|  | Izmēru sadalījums [[10]](#footnote-10) (pieļaujams arī bezizmēra, ja nodrošina atbilstību ķermeņa izmēriem): |  |  |  |  |
|  | atbilstoši lietotāja vidukļa apkārtmēra diapazoniem, cm [[11]](#footnote-11) | 75 – 145 |  |  |  |
|  | atbilstoši lietotāja auguma diapazoniem, cm [[12]](#footnote-12) | 165 – 198 |  |  |  |
|  | Pieļaujamais lietotāja un aprīkojuma kopējais svars, kg | 130 |  |  |  |
|  | Stiprinājuma elementi (kritiena apturēšanai):   * muguras D-gredzens; * divas cilpas krūšu līmenī | Atbilst |  |  |  |
|  | Stiprinājuma elementi (darba pozicionēšanai un sēdfunkcijai):   * divi sānu D-gredzeni; * divas cilpas vidukļa līmenī | Atbilst |  |  |  |
|  | Ērtai uzvilkšanai atveramas krūšu, jostas un kāju siksnas, kas aprīkotas ar ātrās fiksācijas (automātiskām) sprādzēm | Atbilst |  |  |  |
|  | Sprādzes ir aprīkotas ar divu punktu fiksācijas mehānismu, kas pasargā no nejaušas to atvēršanas | Atbilst |  |  |  |
|  | Tekstila lentas izgatavotas no poliestera | Atbilst |  |  |  |
|  | Plecu, vidukļa un gurnu siksnas izmērā regulējamas. Regulējošo elementu (sprādžu) konstrukcija nodrošina siksnu neizslīdēšanu (neatslābšanu) darba procesā | Atbilst |  |  |  |
|  | Aprīkots ar transportēšanas iepakojumu | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Ergonomisks, polsterēts muguras atbalsts ar palielinātu gaisa caurlaidību, kas samazina svīšanu | Atbilst |  |  |  |
|  | Plecu un kāju siksnas aprīkotas ar polsteriem komforta nodrošināšanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Jostas daļā iestrādāto instrumentu un aprīkojuma stiprināšanas vietu skaits | 3 |  |  |  |
| **Neobligātās prasības** | | |  |  |  |
|  | Muguras atbalsts ar paaugstinātu stingrību | Atbilst |  |  | 1 punkts[[13]](#footnote-13) |
|  | Plecu siksnas izvietotas pietiekoši plati, lai darba procesā neberztu kaklu | Atbilst |  |  | 0.5 punkti |
|  | Tekstila lentas izgatavotas no poliestera ar netīrumu un eļļas atgrūšanas spējām | Atbilst |  |  | 0.5 punkti |
|  | Piedāvā individuālu izmēru izgatavošanas iespēju piedāvātās cenas ietvaros, ja piedāvātie izmēri lietotājam neatbilst | Atbilst |  |  | 1 punkts |

Attēliem ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību, ja pie vērtības norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-2)
3. AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas numurs un nosaukums [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.) [↑](#footnote-ref-4)
5. European Article Number (Eiropas preces numurs) – produkta un ražotāja kodēšanas Eiropas standarts [↑](#footnote-ref-5)
6. Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 1.p., var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja ražojums laists tirgū pirms 2019.gada 21.aprīļa [↑](#footnote-ref-6)
7. Var atbilst standarta iepriekšējie redakcijai, ja ir derīgs ES tipa pārbaudes sertifikāts [↑](#footnote-ref-7)
8. Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikāta derīgums nav beidzies pirms minētā datuma [↑](#footnote-ref-8)
9. Saskaņā ar standartu LVS EN 363 Individuālie aizsarglīdzekļi pret krišanu no augstuma. Individuālās aizsardzības sistēmas [↑](#footnote-ref-9)
10. Lai nodrošinātu visu izmēru diapazonu, var tik piedāvātas dažādu ražotāju preces [↑](#footnote-ref-10)
11. Viena izmēra robežās vidukļa apkārtmēra diapazons ≥ 20cm [↑](#footnote-ref-11)
12. Viena izmēra robežās auguma diapazons ≥ 15cm [↑](#footnote-ref-12)
13. Punkti par neobligāto (papildus) prasības izpildi [↑](#footnote-ref-13)