TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 4711.003.005 v1

Evakuācijas aprīkojums un tā rezerves daļas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība [[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots** [[2]](#footnote-2) | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obligātās prasības** |  |  |  |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 4711.003Evakuācijas aprīkojums, 15m [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 4711.005Evakuācijas aprīkojums, 25m | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN [[5]](#footnote-5) kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai tiks iesniegts katra ražotāja, jebkura nomināla vismaz viens paraugs | Atbilst |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 20 |  |  |  |
|  | Preces piegādes termiņš pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 40 |  |  |  |
|  | Preces izgatavošanas datums būs ne vecāks par 3 mēnešiem no piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes, mēneši | 24 |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK [[6]](#footnote-6), t.sk. uz preces uzlikta CE zīme | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 341:2011 Individuālie līdzekļi pret kritieniem no augstuma. Nolaišanās ierīces glābšanas operācijām | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija [[7]](#footnote-7)** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:* ".jpg" vai ".jpeg" formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tās;
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri | Atbilst(norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Iesniegtas REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija [[8]](#footnote-8) | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta oriģinālā lietošanas, tehnisko apkopju un periodiskās pārbaudes instrukcija sekojošā valodā | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka Pretendents nodrošinās bezmaksas apmācības par piedāvātās preces periodiskajām pārbaudēm atbilstoši šādām minimālajām prasībām:* apmācības notiek latviešu valodā Latvijā Pasūtītāja norādītajā adresē;
* apmācību programma nodrošināma 1 (viena) mēneša laikā pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma;
* apmācību programmā ietvertas apmācības par preces periodisko pārbaužu veikšanu un tās brāķēšanu;
* pēc apmācībām jāizsniedz dokuments, kas apliecina apmācītā darbinieka kompetenci veikt pārbaudes. Dokumenta derīguma termiņš ne mazāk kā 3 (trīs) gadi;
* paredzamais apmācību skaits – 1 (viena) apmācība
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka preces izgatavošanas gads būs ne vecāks par 3 (trim) mēnešiem no preces piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka piedāvātais preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc tās piegādes | Atbilst |  |  |  |
|  | Tiks iesniegta lietošanas, tehniskās apkalpošanas un periodiskās pārbaudes instrukcija pie piegādes sekojošā valodā | LV |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra, °C | −25 |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra, °C | +30 |  |  |  |
|  | D klases evakuācijas aprīkojums izmantojams arī mitros apstākļos, ja nav hermētiskā vakuuma iepakojumā | Atbilst (ja saistošs) |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Evakuācijas aprīkojuma komplekts, kas kā komponente izmatojams glābšanas tipa sistēmā [[9]](#footnote-9) vienas personas paševakuācijai vai nolaišanai no augstuma (no gaisvadu līnijas balsta, no cilvēku pacēlāja groza) | Atbilst |  |  |  |
|  | D vai C klases evakuācijas aprīkojums | Atbilst(norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Paredzamais nolaišanas augstums (attiecas uz 2.p. minēto kategoriju), m | 15 |  |  |  |
|  | Paredzamais nolaišanas augstums (attiecas uz 3.p. minēto kategoriju), m | 25 |  |  |  |
|  | Maksimālā noslodze [[10]](#footnote-10), kg | 120 |  |  |  |
|  | Ražotāja noteiktais lietošanas derīguma laiks, gadi | 7 |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Savienojošie elementi atbilsts standartam LVS EN 362:2005 Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma – Savienotāji | Atbilst |  |  |  |
|  | Vadības ierīce aprīkota ar bloķēšanas funkciju | Atbilst |  |  |  |
|  | Lietotājam ar vadības ierīci iespējams manuāli [[11]](#footnote-11) regulēt nolaišanas ātrumu, fiksēties nekustīgi un īsā attālumā piepacelt evakuējamo | Atbilst |  |  |  |
|  | Jābūt skaidri identificējams, ka aprīkojums ir izmantots (piem., noņemta uzstādītā plombe vai cits risinājums), arī ja piedāvāts C klases evakuācijas aprīkojums | Atbilst (norādīt atbilstošo) |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Tekstila šķiedras virve (attiecas tikai uz 2.p. minēto kategoriju), 15m | 1 gab. |  |  |  |
|  | Tekstila šķiedras virve (attiecas tikai uz 3.p. minēto kategoriju), 25m | 1 gab. |  |  |  |
|  | Pietiekoša garuma tekstila enkuratsaite, lai izveidotu enkura punktu ap gaisvadu līnijas balstu (balstu diametrs līdz 350mm) | 1 gab. (norādīt garumu) |  |  |  |
|  | Vadības ierīce ar manuāli regulējamu nolaišanas ātrumu, fiksēšanas un piepacelšanas funkciju | 1 gab. |  |  |  |
|  | Vadības ierīcei pievienots pamata savienojošais elements aprīkojuma savienošanai ar pilna ķermeņa aprīkojumu, B klase | 1 gab. (norādīt tipa apzīmējumu) |  |  |  |
|  | Virvei pievienots pamata savienojošais elements virves pievienošanai enkuratsaitei, B klase | 1 gab. (norādīt tipa apzīmējumu) |  |  |  |
|  | Griezējs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Somiņa evakuācijas aprīkojuma komplekta pārnēsāšanai un aizsardzībai | 1 gab. |  |  |  |
| **Neobligātās prasības** |  |  |  |
| **4712.001 Papildaprīkojums un rezerves daļas (atbilst 2.p. un 3.p. minēto kategoriju piedāvājumam)**  |  |  |
|  | Maināma tekstila šķiedras virve. Cenas piedāvājums par virves 1m garumu | Tipa apzīmējums [[12]](#footnote-12) (norādīt virvesparametrus) |  |  |  |
|  | Tekstila enkuratsaite. Cenas piedāvājums par 1 gab. | Tipa apzīmējums (norādīt enkuratsaitesparametrus) |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

  

1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību, ja pie vērtības norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-2)
3. AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas numurs un nosaukums [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.) [↑](#footnote-ref-4)
5. European Article Number (Eiropas preces numurs) – produkta un ražotāja kodēšanas Eiropas standarts [↑](#footnote-ref-5)
6. Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 1.p., var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja ražojums laists tirgū pirms 2019.gada 21.aprīļa [↑](#footnote-ref-6)
7. Vismaz 14.p, un 16.p. minētā dokumentācija attiecas arī uz evakuācijas aprīkojuma savienojošiem elementiem [↑](#footnote-ref-7)
8. Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikāta derīgums nav beidzies pirms minētā datuma [↑](#footnote-ref-8)
9. Saskaņā ar standartu LVS EN 363 Individuālie aizsarglīdzekļi pret krišanu no augstuma. Individuālās aizsardzības sistēmas [↑](#footnote-ref-9)
10. Cilvēka kopējā masa, ieskaitot aprīkojumu un instrumentus [↑](#footnote-ref-10)
11. Atbilst 2. tipa nolaišanas ierīcei [↑](#footnote-ref-11)
12. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-12)