TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 4711.2xx v1

Kāpšļi koka balstiem un to rezerves daļas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība [[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots** [[2]](#footnote-2) | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 4711.201Kāpšļi koka balstiem, 11" [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 4711.202Kāpšļi koka balstiem, 14" | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN [[5]](#footnote-5) kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai tiks iesniegts katra ražotāja, jebkura nomināla vismaz viens paraugs | Atbilst |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 20 |  |  |  |
|  | Preces piegādes termiņš pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 60 |  |  |  |
|  | Preces izgatavošanas datums būs ne vecāks par 3 mēnešiem no preces piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes, mēneši | 24 |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai ".jpeg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tās; * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri | Atbilst  (norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Iesniegta ražotāja tehniskā dokumentācija (specifikācija), testu rezultātu un/vai kvalitātes atbilstības deklarācijas kopijas | Atbilst  (norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka Pretendents nodrošinās bezmaksas apmācības par piedāvātās preces periodiskajām pārbaudēm atbilstoši šādām minimālajām prasībām:   * apmācības notiek latviešu valodā Latvijā Pasūtītāja norādītajā adresē; * apmācību programma nodrošināma 1 (viena) mēneša laikā pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma; * apmācību programmā ietvertas apmācības par preces periodisko pārbaužu veikšanu un tās brāķēšanu; * pēc apmācībām jāizsniedz dokuments, kas apliecina apmācītā darbinieka kompetenci veikt pārbaudes. Dokumenta derīguma termiņš ne mazāk kā 3 (trīs) gadi; * paredzamais apmācību skaits – 1 (viena) apmācība | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka preces izgatavošanas datums būs ne vecāks par 3 (trim) mēnešiem no preces piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka piedāvātais preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc tās piegādes | Atbilst |  |  |  |
|  | Tiks iesniegta lietošanas instrukcija pie piegādes sekojošā valodā | LV |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | | |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra, °C | −25 |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra, °C | +30 |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | | |  |  |  |
|  | Kalti sirpjveida kāpšļi ar pīķiem, kas paredzēti darbam gaisvadu līnijas koka balstos | Atbilst |  |  |  |
|  | Kāpšļu tvēriens atbilst koka balstu diametru diapazonam, mm (attiecas uz 2.p. minēto kategoriju) | 150 – 280 |  |  |  |
|  | Kāpšļu tvēriens atbilst koka balstu diametru diapazonam, mm (attiecas uz 3.p. minēto kategoriju) | 175 – 350 |  |  |  |
|  | Pieļaujamais lietotāja un aprīkojuma kopējais svars, kg | 130 |  |  |  |
|  | Kāpšļu pāra maksimālais svars, kg (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 3 |  |  |  |
|  | Ražotāja noteiktais lietošanas derīguma laiks, gadi | 10 |  |  |  |
| **Konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Kāpšļi izgatavoti no leģēta, termiski apstrādāta tērauda | Atbilst |  |  |  |
|  | Kāpšļu kaltās un metinātās vietas tiek pārbaudītas uz plaisu neesamību | Atbilst |  |  |  |
|  | Kāpšļu pēdas stiprinājuma daļa komplektēta ar nomaināmām, izmērā regulējamām siksnām. Virsējā un aizmugurējā siksna regulējas katra atsevišķi | Atbilst |  |  |  |
| **4712.001 Papildaprīkojums un rezerves daļas (atbilst 2.p. un 3.p. minēto kategoriju piedāvājumam)** | | | |  |  |
|  | Nomaināmas, izmērā regulējamas siksnas. Virsējā un aizmugurējā siksna regulējas katra atsevišķi. Cenas piedāvājums par 1 pāri | Tipa apzīmējums [[6]](#footnote-6) |  |  |  |

Attēliem ir informatīvs raksturs



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību, ja pie vērtības norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-2)
3. AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas numurs un nosaukums [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.) [↑](#footnote-ref-4)
5. European Article Number (Eiropas preces numurs) – produkta un ražotāja kodēšanas Eiropas standarts [↑](#footnote-ref-5)
6. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-6)