TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 4711.301 v1

Kāpšļi dzelzsbetona balstiem un to rezerves daļas

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība [[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots** [[2]](#footnote-2) | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 4711.301Kāpšļi dzelzsbetona balstiem, balsta malas platums līdz 190mm [[3]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[4]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN [[5]](#footnote-5) kods, ja precei tāds ir piešķirts (attiecas uz 2.p. kategoriju) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai tiks iesniegts katra ražotāja, jebkura nomināla vismaz viens paraugs | Atbilst |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 20 |  |  |  |
|  | Preces piegādes termiņš pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 60 |  |  |  |
|  | Preces izgatavošanas datums būs ne vecāks par 3 mēnešiem no preces piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes, mēneši [[6]](#footnote-6) | 24 |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * “.jpg” vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tās; * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri | Atbilst  (norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Iesniegta ražotāja tehniskā dokumentācija (specifikācija), testu rezultātu un/vai kvalitātes atbilstības deklarācijas kopijas | Atbilst  (norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka Pretendents nodrošinās bezmaksas apmācības par piedāvātās preces periodiskajām pārbaudēm atbilstoši šādām minimālajām prasībām:   * apmācības notiek latviešu valodā Latvijā Pasūtītāja norādītajā adresē; * apmācību programma nodrošināma 1 (viena) mēneša laikā pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma; * apmācību programmā ietvertas apmācības par preces periodisko pārbaužu veikšanu un tās brāķēšanu; * pēc apmācībām jāizsniedz dokuments, kas apliecina apmācītā darbinieka kompetenci veikt pārbaudes. Dokumenta derīguma termiņš ne mazāk kā 3 (trīs) gadi; * paredzamais apmācību skaits – 1 (viena) apmācība | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka preces izgatavošanas datums būs ne vecāks par 3 (trim) mēnešiem no preces piegādes datuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts apliecinājums, ka piedāvātais preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc tās piegādes | Atbilst |  |  |  |
|  | Tiks iesniegta lietošanas instrukcija pie piegādes sekojošā valodā | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija, konstrukcija** | | |  |  |  |
|  | Kāpšļi ar maināmiem gumijas ruļļiem, kas paredzēti darbam gaisvadu līnijas dzelzsbetona balstos | Atbilst |  |  |  |
|  | Kāpšļi izgatavoti no rūdīta tērauda ar pretkorozijas pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
|  | Kāpšļu maksimālā pieļaujamā noslodze, kg | 110 |  |  |  |
|  | Kāpšļu pāra maksimālais svars, kg (norādīt konkrētu vērtību) | ≤ 5,5 |  |  |  |
|  | Ražotāja noteiktais lietošanas derīguma termiņš, gadi | 10 |  |  |  |
|  | Kāpšļu piespiešanu pie balsta nodrošina uz ekscentra principa starp diviem atšķirīga diametra gumijas ruļļiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Lielākā diametra ekscentrisks gumijas rullis, kas izvietots uz apaļa profilstieņa, veido ekscentrisku šarnīru. Rotācijas amplitūdu ierobežo rullī iestrādāta atdure – metāla tapa | Atbilst |  |  |  |
|  | Kāpšļu priekšējais atbalsta (mazākā diametra) rullis fiksēts nekustīgi | Atbilst |  |  |  |
|  | Attālums starp abu ruļļu asīm, iekļaujas robežās, mm | 220 ÷ 230  (iesniegt vizuālu apliecinājumu) |  |  |  |
|  | Minimālais attālums starp abu ruļļu virsmām, ņemot vērā lielā ruļļa ekscentru, iekļaujas robežās, mm | 150 ÷ 160  (iesniegt vizuālu apliecinājumu) |  |  |  |
|  | Maksimālais attālums starp abu ruļļu virsmām, ņemot vērā lielā ruļļa ekscentru, iekļaujas robežās, mm | 190 ÷ 200  (iesniegt vizuālu apliecinājumu) |  |  |  |
|  | Kāpšļu pēdas pamatne komplektēta ar nomaināmām, izmērā regulējamām siksnām. Izmērā regulējama vismaz virsējā siksna | Atbilst |  |  |  |
| **4712.001 Papildaprīkojums un rezerves daļas (atbilst 2.p. minētās kategorijas piedāvājumam)** | | | |  |  |
|  | Nomaināmas, izmērā regulējamas siksnas. Izmērā regulējama vismaz virsējā siksna. Cenas piedāvājums par 1 pāri | Tipa apzīmējums [[7]](#footnote-7) |  |  |  |
|  | Nomaināms mazākā diametra gumijas rullis. Cenas piedāvājums par 1 rulli | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Nomaināms lielākā diametra ekscentrisks gumijas rullis ar metāla tapu. Cenas piedāvājums par 1 rulli | Tipa apzīmējums |  |  |  |

Attēliem ir informatīvs raksturs

  

1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību, ja pie vērtības norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai [↑](#footnote-ref-1)
2. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-2)
3. AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas numurs un nosaukums [↑](#footnote-ref-3)
4. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.) [↑](#footnote-ref-4)
5. European Article Number – Eiropas svītrkoda standarts, ko izmanto ražotāja un preces identifikatora kodēšanai [↑](#footnote-ref-5)
6. Preces garantijas laikā tiek nodrošināta nekvalitatīvas, bojātas preces vai tās sastāvdaļu bezmaksas apmaiņa/nomaiņa [↑](#footnote-ref-6)
7. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-7)