TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 4904.1xx v1

Ugunsdzēsības pārklāji

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces tehniskais apraksts** | **Avots**[[1]](#footnote-1) | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | | |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 4904.101 Ugunsdzēsības pārklājs 1,2m x 1,2m [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 4904.102 Ugunsdzēsības pārklājs 1,75m x 1,85m | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN[[4]](#footnote-4) kods, ja precei tāds ir piešķirts (katrai 2.p. un 3.p. minētajai kategorijai) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Pēc pieprasījuma katra ražotāja, jebkura nomināla vismaz viens paraugs | Atbilst |  |  |  |
|  | Parauga piegādes termiņš tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas | ≤ 20  (norādīt konkrētu vērtību) |  |  |  |
|  | Preces piegādes termiņš pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas | ≤ 30  (norādīt konkrētu vērtību, iesniegt apliecinājuma dokumentu) |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes, mēneši | ≥ 12  (norādīt konkrētu vērtību, iesniegt apliecinājuma dokumentu) |  |  |  |
| **Standarti** | | |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 1869:2019 (EN 1869:2019) – "Ugunsdzēšanas segas" vai LVS EN 1869:2003 (EN 1869:1997) – "Ugunsdzēšamie pārklāji" | Atbilst (norādīt aktuālo standarta redakciju) |  |  |  |
| **Dokumentācija** | | |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * “.jpg” vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tās; * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta ugunsdzēsības pārklāja (segas) atbilstības sertifikāta kopija | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** | |  |  |  |  |
| **Tehniskā informācija, konstrukcija un komplektācija** | |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklājs, kas paredzēts neliela ugunsgrēka dzēšanai, noslāpējot liesmas | Atbilst |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklāja izmērs, m (attiecas uz 2.p. minēto kategoriju) | 1,2 x 1,2 |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklāja izmērs, m (attiecas uz 3.p. minēto kategoriju) | 1,75 x 1,85 |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklāja pamatmateriāls un tā kārtu skaits | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklāji komplektā ar mīksta materiāla aizsargsomu sarkanā krāsā | Atbilst |  |  |  |
|  | Uz ugunsdzēsības pārklāja aizsargsomas lietošanas instrukcija (pamācība) sekojošā valodā | LV |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Lai pārliecinātos par atbilstību, sniegto informāciju un vērtībām, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas numurs un nosaukums [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.) [↑](#footnote-ref-3)
4. European Article Number (Eiropas preces numurs) – produkta un ražotāja kodēšanas Eiropas standarts [↑](#footnote-ref-4)