**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 5301.002 v1**

**Bateriju lādētāji**

| **N.p.k.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgā informācija** |  |   |   |   |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2. | 5301.002 Bateriju lādētāji [[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Lādētājs baterijām HR03/HR6 (AAA/AA) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.2. | Lādētājs universālais(visiem akumulatoru tipiem) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma 1 gab. no pieprasītā akumulatora tipa) | ≤ 5 darba dienas |  |  |  |
| **2.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 2.1. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| 2.2. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **3.** | **Vides nosacījumi** |  |   |   |   |
| 3.1. | Darba temperatūras apakšēja robeža | ≤ 0 °C |   |   |   |
| 3.2 | Darba temperatūras augšēja robeža | ≥ +40 °C |   |   |   |
| **4.** | **Lādētāja HR03/HR6 (AAA/AA) tehniskā informācija**  |   |   |   |   |
| 4.1 | Iespēja lādēt divu tipu akumulatorus | HR03 (AAA);HR6 (AA) |   |   |   |
| 4.2 | Vienlaicīgi lādējamu akumulatoru skaits (četras neatkarīgas lādēšanas grupas) | 1 - 4 akumulatori |   |   |   |
| 4.3. | Automātiska atslēgšana pēc pilnas uzlādes | Atbilst |   |   |   |
| 4.4 | Uzlādes statusa indikators | Ir |   |   |   |
| 4.5 | Uzlādes strāva (HR6 (AA) – 2 gab.) | ≥7000 mA |  |  |  |
| 4.6 | Jābūt iespējai lādētāju pieslēgt pie tīkla sprieguma (230V;50Hz) un automašīnas barošanas (12V) | Atbilst |  |  |  |
| **5.** | **Universāla lādētāja tehniskā informācija** |   |   |   |   |
| 5.1 | Iespēja lādēt piecu tipu akumulatorus | HR03 (AAA);HR6 (AA);HR14 (C);HR20 (D);6HR61 (9V). |   |   |   |
| 5.2 | Vienlaicīgi lādējamu akumulatoru skaits (atkarībā no akumulatoru tipiem) | HR03 (AAA): 1 - 4 gab.;HR6 (AA): 1 - 4 gab.;HR14 (C): 1 - 2 gab.;HR20 (D): 1 - 2 gab.;6HR61 (9V): 1 gab.. |   |   |   |
| 5.3 | Automātiska atslēgšana pēc pilnas uzlādes | Atbilst |   |   |   |
| 5.4 | Uzlādes statusa indikators | Ir |   |   |   |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)