**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 5301.003 v1**

**Standarta baterijas**

| **N.p.k.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A daļa*** | ***Sārma baterijas*** |  |   |   |   |
| **1** | **Vispārīgā informācija** |  |   |   |   |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2. | 5301.003 Standarta baterijas (*Sārma baterijas):* |  |  |  |  |
| 1.2.1. | LR03 (AAA) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.2. | LR6 (AA) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.3. | LR14 (C) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.4. | LR20 (D) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.5. | 6LR61 (9V; 6LF22; 6LP3146) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.6. | 3LR12 (4,5V) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.7. | LR1 (N) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.8. | 4LR25X | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.9. | 8LR23 (A23) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma līdz 4 gab. no pieprasītā tipa) | ≤ 5 darba dienas |  |  |  |
| **2.** | **Standarti** |  |   |   |   |
| 2.1 | Atbilstība standartam IEC 60086-1 [[2]](#footnote-2) | Atbilst |   |   |   |
| 2.2 | Atbilstība standartam IEC 60086-2 2 | Atbilst |   |   |   |
| **3.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 3.1. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| 3.2. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **4.** | **Vides nosacījumi** |  |   |   |   |
| 4.1. | Darba temperatūras apakšēja robeža | ≤ 0 °C |   |   |   |
| 4.2. | Darba temperatūras augšēja robeža | ≥ +40 °C |   |   |   |
| **5.** | **Tehniskā informācija** |   |   |   |   |
| 5.1. | Izlādes laiks LR03 pie 5,1 Om;1st\dienā; 7 dienas\nedēļā; līdz 0,8V | ≥ 180 min. |   |   |   |
| 5.2. | Izlādes laiks LR6 pie 3,9 Om;1st\dienā; 7 dienas\nedēļā; līdz 0,8V | ≥ 8,0 st. |   |   |   |
| 5.3. | Izlādes laiks LR14 pie 3,9 Om;1st\dienā; 7 dienas\nedēļā; līdz 0,8V | ≥ 23,0 st. |   |   |   |
| 5.4. | Izlādes laiks LR20 pie 2,2 Om;1st\dienā; 7 dienas\nedēļā; līdz 0,8V | ≥ 25,0 st. |   |   |   |
| 5.5. | Izlādes laiks 6LR61 pie 270 Om;1st\dienā; 7 dienas\nedēļā; līdz 5,4V | ≥ 20 st. |   |   |   |
| 5.6. | Izlādes laiks 3LR12 pie 220 Om;4st\dienā; 7 dienas\nedēļā; līdz 2.7V | ≥ 300 st. |  |  |  |
| **6.** | **Derīguma laiks** |  |  |  |  |
| 6.1. | Derīguma beigu termiņš piegādes brīdī 2 | ≥ 4 gadi |  |  |  |
| 6.2. | Ir norādīts derīguma beigu termiņš[[3]](#footnote-3)  | Uz korpusa vai uz iepakojuma |  |  |  |
| ***B daļa*** | ***Litija baterijas*** |  |  |  |  |
| **1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2. | 5301.003 Standarta baterijas (Litija baterijas): |  |  |  |  |
| 1.2.1. | CR17345 (CR123A) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.2. | CR15H270 (CR2) | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma 1 gab. no pieprasītā tipa) | ≤ 5 darba dienas |  |  |  |
| **2.** | **Standarti** |  |  |  |  |
| 2.1. | Atbilstība standartam IEC 60086-1 | Atbilst |  |  |  |
| 2.2. | Atbilstība standartam IEC 60086-2 | Atbilst |  |  |  |
| 2.3. | Atbilstība standartam IEC 60086-4 | Atbilst |  |  |  |
| **3.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 3.1. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| 3.2. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **4.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 4.1. | Darba temperatūras apakšēja robeža | ≤ 0 °C |  |  |  |
| 4.2. | Darba temperatūras augšēja robeža | ≥ +40 °C |  |  |  |
| **5.** | **Derīguma laiks** |  |  |  |  |
| 5.1 | Derīguma beigu termiņš piegādes brīdī | ≥ 6 gadiem |  |  |  |
| 5.2 | Ir norādīts derīguma beigu termiņš 3 | Uz korpusa vai uz iepakojuma |  |  |  |
| ***C daļa*** | ***Pulksteņu baterijas*** |  |  |  |  |
| **1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2. | 5301.003 Standarta baterijas (Pulksteņu baterijas): |  |  |  |  |
| 1.2.1. | CR1220 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.2. | CR1616 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.3. | CR1620 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.4. | CR2016 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.5. | CR2025 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.6. | CR2032 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.7. | CR2330 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.8. | CR2430 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.9. | SR43 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.10. | SR44 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.11. | SR54 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.12. | SR66 | Norādīt tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma 1 gab. no pieprasītā tipa) | ≤ 5 darba dienas |  |  |  |
| **2.** | **Standarti** |  |  |  |  |
| 2.1 | Atbilstība standartam IEC 60086-1 | Atbilst |  |  |  |
| 2.2 | Atbilstība standartam IEC 60086-2 | Atbilst |  |  |  |
| 2.3 | Atbilstība standartam IEC 60086-3 | Atbilst |  |  |  |
| **3.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 3.1. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| 3.2. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **4.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 4.1 | Darba temperatūras apakšēja robeža | ≤ 0 °C |  |  |  |
| 4.2 | Darba temperatūras augšēja robeža | ≥ +40 °C |  |  |  |
| **5.** | **Derīguma laiks** |  |  |  |  |
| 5.1. | SR tipa baterijām derīguma beigu termiņš piegādes brīdī | ≥ 2 gadiem |  |  |  |
| 5.2. | CR tipa baterijām derīguma beigu termiņš piegādes brīdī | ≥ 4 gadiem |  |  |  |
| 5.3 | Ir norādīts derīguma beigu termiņš 3  | Uz korpusa vai uz iepakojuma |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. Neattiecas uz bateriju 8LR23 (A23) [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja ražotājs norāda tikai ražošanas datumu, tad piegādātājam jāiesniedz apliecinājums par derīguma termiņu. [↑](#footnote-ref-3)