TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1201.50x v1

Troses stropes (4 zaru)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1201.501 Troses stropes (4 zaru), 2 m [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1201.502 Troses stropes (4 zaru), 3 m | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 12385-1+A1:2009 Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 12385-2+A1:2008 Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 2.daļa: Definīcijas, apzīmēšana un klasifikācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas regulai CE 98/37/EC | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.10.dokumentācijai) | ≤ -25°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.10.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija stropēm** |  |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.2.prasībām) | 4 zaru tērauda troses stropes aprīkotas ar gredzenu un standarta āķiem ar fiksatoru. Paredzētas kravu celšanai |  |  |  |
|  | Tips (atbilstoši p.3.prasībām) | 4 zaru tērauda troses stropes aprīkotas ar gredzenu un standarta āķiem ar fiksatoru. Paredzētas kravu celšanai |  |  |  |
|  | Stropes materiāls | Tērauda trose ar sintētiska materiāla serdi |  |  |  |
|  | Diametrs | 14 - 16 mm |  |  |  |
|  | Celtspēja | 5.0t (pie 90⁰) 4.0t (pie 120⁰) |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.2.prasībām) | 2 m |  |  |  |
|  | Garums (atbilstoši p.3.prasībām) | 3 m |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)