**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1513.004 v1**

**Strāvas knaibles 0,4kV ar atvērumu 35-60mm, AC, 500/5; 500/1A**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgās prasības** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju  |  |  |  |
|  | 1513.004 Strāvas knaibles 0,4kV ar atvērumu 35-60mm, AC, 500/5; 500/1A[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |   |   |   |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN  |   |   |   |
| **Tehniskā informācija** |   |   |   |   |
|  | Strāvas knaibles gabarīti | ≤ (20x10x5) cm |   |   |   |
|  | Ir iespēja veikt mērījumus vadam ar diametru 30 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Ir iespēja veikt mērījumus 60x5 mm kopnei | Atbilst  |   |   |   |
|  | Aizsardzības kategorija, atbilstoši standartam EN 61010-1 vai ekvivalents | CAT IV 300V |  |  |  |
| **Mērīšanas informācija** |   |   |   |   |
|  | Primāra nominālā strāva 500A | Atbilst |   |   |   |
|  | Sekundāra strāva | 1A vai 5A |   |   |   |
|  | Maiņstrāvas funkcija - jābūt iespējai nomērīt 500A (50Hz) ar precizitāti | ≤ ±15A |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |   |   |   |   |
|  | Minimālā darba temperatūra  | ≤ 0ºC |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
| **Komplektācija** |   |   |   |   |
|  | Pieslēguma vads | ≥ 1.5 m |   |   |   |
| **Neobligātās prasības** |   |   |   |   |
|  | Aizsardzības klase | ≥ IP54 |   |   |   |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -10ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta izmantojot sadaļā "Dokumentācija" minētos dokumentus). [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums [↑](#footnote-ref-3)