TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0110.0xx v1

Putnu aizsargapvalku komplekts/ Bird protection set

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0110.001 Putnu aizsargapvalku komplekts transformatoru izolatoriem diam.160-180mm/ Bird protection set for transformer bushing diam.160-180mm[[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 0110.003 Putnu aizsargapvalku komplekts transformatora zemsprieguma izolatoriem/ Bird protection set for transformer low voltage bushing | Tipa apzīmējums/Type reference |  |  |  |
|  | 0110.004 Putnu aizsargapvalku komplekts tapu izolatoriem diam.100mm un līnijai/ Bird protection set for pin insulators diam.100mm and line | Tipa apzīmējums/Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the producēt that meets the following requirements has been submitted: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or “.jpeg” format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā/ the complete product can be seen and all the inspections on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Rasējums ar izmēriem, pdf/ Drawing with dimensions, pdf | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati/ Technical data** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Nominālais darba spriegums/ Nominal operating voltage, kV |  |  |  |  |
| 9.1. | Putnu aizsargapvalks/ Bird protection p.2, p.4 | 20 |  |  |  |
| 9.2. | Putnu aizsargapvalks/ Bird protection p.3 | 0,4 |  |  |  |
|  | Plastikāta dielektrisks materiāls/ Plastic dielectric material | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Plastikāta materiāls UV un mitruma izturīgs/ Plastic material UV and moisture resistant | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | 0110.004 Līnijas aizsardzības garums uz katru pusi/ Line protection lenght on each side,mm | $$\geq 500$$ |  |  |  |
|  | Aizsargapvalku komplekts 3 fāzēm, komplektā ietilpst nostiprināšanas elementi/ Protection set for 3phases, set includs fasteners | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

**Attēlam informatīvs raksturs/ Illustrastive picture**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)