TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0111.2xx v1

**Kvadrātplāksne (paplāksnis)/ Square plate (washer)**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 0111.200 Kvadrātplāksne M24 (kāsim)/ Square plate (washer) M24[[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 0111.201 Kvadrātplāksne M16/ Square plate (washer) M16 | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0111.202 Kvadrātplāksne M20/ Square plate (washer) M20 | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days  | Norādīt/ Specify  |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | LVS EN ISO 14713-1:2017 (Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība)/ LVS EN ISO 14713-1:2017; Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 1: General principles of design and corrosion resistance) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Rasējums ar izmēriem, pdf/ Drawing with dimensions, pdf  | Atbilst/ Confirm  |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | 0111.202 Kvadrātplāksne M20; d ≥21- lietošanai kopā ar M20 vītnes bultskrūvi/ Square plate (washer) M20; d ≥21- for use with stud bolt M20 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | 0111.201 Kvadrātplāksne M16; d≥17 lietošanai kopā ar M16 vītnes bultskrūvi/ Square plate (washer) M16; d≥17 - for use with stud bolt M16 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | 0111.200 Kvadrātplākne M24 (kāsim); d≥25 lietošanai kopā ar izolatoru kāsi, kas atbilst tehniskajai specifikācijai TS\_0101.3xx/ Square plate (washer) M24; d≥25 - for use with hook, according to technical specification TS\_0101.3xx | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Paplāksnes forma – izliekta(apaļa vai kvadrātveida), atbilstoši pievienotajiem attēliem/ Washer shape – convex( round or squre), according to attached pictures | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Kvadrātplāksnei M16 un M20/ Square plate (washer) M16 and M20 ,mm | H ≥50 |  |  |  |
|  | Kvadrātplāksnei M24/Square plate (washer) M24,mm | H ≥70 |  |  |  |
|  | Materiāls- cinkots tērauds/ Material- cinkots steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Minimālā stiprības klase atbilstoši LVS EN ISO 898/ Minimum mechanical property class according LVS EN ISO 898  | ≥4.6 |  |  |  |
|  | LVS EN ISO 14713-1 Korozijnoturība vides kategorijai ne zemāk kā "C2" un kalpošanas laiks ne mazāk kā "H"/ LVS EN ISO 14713-1 Corrosion resitance for environmental category not less than “C2”, service life not less than “H” | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

**Attēlam informatīvs raksturs/ Illustrastive Picture**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)