TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_0401.014 v1

Uzlika EPL starpbalstu izolatoram spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)**  | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |   |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju  |  |  |  |
| 2. | Nr. 0401.014 Uzlika EPL starpbalstu izolatoram spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarts** |  |  |  |  |
| 4. | Atbilstība standartam LVS EN 61497:2002+A1 Darbs ar spriegumu - Lokani vadu apvalki no izolējoša materiāla | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 5. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| 6. | Ir iesniegts materiāla attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu materiālu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;

attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā informācija** |   |  |  |  |
| 7. | Garums, mm |  250 - 400 |  |  |  |
| 8. | Platums, mm | 160 - 185 |  |  |  |
| 9. | Diametrs, mm | 140 - 180 |  |  |  |
| **Prasības materiālam** |  |  |  |  |
| 10. | UV staru izturīgi | Atbilst |  |  |  |
| 11. | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
| 12. | Jānodrošina aizsardzību pret tiešu pieskaršanos zem sprieguma esošām strāvu vadošām daļām. | Atbilst |  |  |  |
| 13. | Spilgtā krāsā | Atbilst |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |   |  |  |  |
| 14. | Minimāla darba temperatūra  |  ≤ -5ºC |  |  |  |
| 15. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)