TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0403.014 v1

Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) ar T veida rokturi, izolēta, 4mm

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots[[1]](#footnote-1) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0403.014 Heksagenālā atslēga (sešskaldņu atslēga) ar T veida rokturi, izolēta, 4mm [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| Standarti[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2936:2014 Montāžas instrumenti skrūvēm un uzgriežņiem -- Sešstūra ligzdas skrūvju atslēgas vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: Izolācijai: LVS EN IEC 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018) vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| Dokumentācija |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| Izmēri |  |  |  |
|  | Heksagenālā atslēgas izmērs  | 4mm |  |  |  |
|  | Atslēgas roktura garums | 100-170mm |  |  |  |
|  | Atslēgas pagarinājuma garums | ≥50mm |  |  |  |
|  | Darba virsmas atsegums | ≤10 mm |  |  |  |
| Konstrukcija |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija (chrome vanadium) izzolācija atbilstoši LVS EN IEC 60900:2018 vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). [↑](#footnote-ref-3)