TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0409.001 v1

Birste pagarinātā, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV/ Brush extended for live work dust cleaning up to 1 kV

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source**[[1]](#footnote-1) | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name and factory location) | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | Nr. 0409.001 Birste pagarinātā, putekļu tīrīšanas spriegumaktīvajiem darbiem līdz 1 kV[[2]](#footnote-2)/ Brush extended for live work dust cleaning up to 1 kV | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify full producēt type designation |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt informāciju/ Specify value |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Sample delivery time for technical evaluation (on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify avalue |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 60900:2018 Spriegumaktīvs darbs. Rokas instrumenti lietošanai maiņspriegumam līdz 1000 V un līdzspriegumam līdz 1500 V (IEC 60900:2018)/ Conform the Standard LVS NE 60900:2018 Live working – Hand tools for use up tuo 1000V AC and 1500V DC (IEC 60900:2018) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Original instructions for use in the following languages | LV vai EN/ LV or EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts/ Type-approval certificate | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environment conditions** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra/ Minimum operating temperature  | ≤ -5°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra/ Maximum operating temperature  | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Tehnical information** |  |  |  |  |
|  | Uzgaļa garums/ Nozzel lenght | 250 – 300 mm |  |  |  |
|  | Birstes izmērs/ Brush size | 50 – 130 mm |  |  |  |
|  | Uzgaļa pievienojuma diametrs atbilstošs putekļu sūcēja lokanās caurules pievienojumam./ The diameter of the nozzle connection correspondes to the connection of the hose of the vacuum cleaner. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Prasības konstrukcijai/ Requirements for design** |   |  |  |  |
|  | Pilnībā izolēts/ Fully insulated | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is for information only



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)