TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0503.001 v1

Rūpnieciskā gāze

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0503.001 Rūpnieciskā gāze[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība rūpnīcas kvalitātes un vadības standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Tipa apstiprinājuma sertifikāts | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta ķīmisko produktu drošības datu lapa | Atbilst |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.7.dokumentācijai) | -30°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.7.dokumentācijai) | +40°C |  |  |  |
|  | **Gāzes sastāvs** |  |  |  |  |
|  | Argons | 99.999% |  |  |  |
|  | **Tilpums** |  |  |  |  |
|  | Rūpnieciskā gāze klienta balonā | ≤ 5 l |  |  |  |
|  | **Vītne pievienojumam** |  |  |  |  |
|  | Vītne pievienojumam | 24.32x1/14 |  |  |  |
|  | **Spiediens balonā** |  |  |  |  |
|  | Spiediens balonā | 200 bar |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)