TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0603.002 v1

Ģenerators ar iebūvētu invertoru, 3500 W

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0603.002 Ģenerators ar iebūvētu invertoru, 3500 W [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas parlamenta un padomes direktīvai 2000/30/EK | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Kā atsevišķs fails, iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Invertora tipa ģeneratora ar pilno jaudu >3500W | Atbilst |  |  |  |
|  | Spriegums 1 fāze 230V 50Hz | Atbilst |  |  |  |
|  | Motors 4 taktu ar piespiedu dzesēšanu, degviela benzīns | Atbilst |  |  |  |
|  | Trokšņu līmenis <65db | Atbilst |  |  |  |
|  | Palaišanas sistēma - Rokas starts | Atbilst |  |  |  |
|  | Bākas tilpums >5 litri | Atbilst |  |  |  |
|  | Degvielas patēriņš <1.8 l/h | Atbilst |  |  |  |
|  | Svars <40kg | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Kompakts viegli pārvietojams invertora tipa ģenerators | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)