TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0910.xxx v1

Kabeļu kurpes 1kV/ 1kV Cable lugs

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0910.101 Kabeļu kurpe, skrūvējama, 1kV/ Cable lugs with bolts,1kV [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 0910.014 Kabeļu kurpe, presējama 6mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 6mm2,1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.015 Kabeļu kurpe, presējama 10mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 10mm2,1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.004 Kabeļu kurpe, presējama 16mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 16mm2,1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.005 Kabeļu kurpe, presējama 25mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 25mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.006 Kabeļu kurpe, presējama 35mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 35mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.007 Kabeļu kurpe, presējama 50mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 50mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.008Kabeļu kurpe, presējama 70mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 70mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.009 Kabeļu kurpe, presējama 95mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 95mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.010 Kabeļu kurpe, presējama 120mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 120mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.011 Kabeļu kurpe, presējama 150mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 150mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.012 Kabeļu kurpe, presējama 185mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 185mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.013 Kabeļu kurpe, presējama 240mm2 ,1kV/ Cable lugs, compression 240mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
|  | EN 61238 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstu, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai/or EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN 61238 esamība/ The declaration of conformity according LVS EN 61238 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltages U0/U(Um), kV | 0.6/1(1.2) |  |  |  |
|  | Materiāls/ Material | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Pārklājums/ Surface | Alvota/ Tin plated |  |  |  |
|  | Cauruma diametrs/ Hole diameter, D, mm |  |  |  |  |
| 23.1. | Kabeļu kurpe, skrūvējama/ Cable lugs with bolts | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 23.2. | Kabeļu kurpe, presējama 6mm2/ Cable lugs, compression 6mm2 | 7±0.5(M6) |  |  |  |
| 23.3. | Kabeļu kurpe, presējama 10mm2/ Cable lugs, compression 10mm2 | 7±0.5(M6) |  |  |  |
| 23.4. | Kabeļu kurpe, presējama 16mm2/ Cable lugs, compression 16mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.5. | Kabeļu kurpe, presējama 25mm2/ Cable lugs, compression 25mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.6. | Kabeļu kurpe, presējama 35mm2/ Cable lugs, compression 35mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.7. | Kabeļu kurpe, presējama 50mm2/ Cable lugs, compression 50mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.8. | Kabeļu kurpe, presējama 70mm2/ Cable lugs, compression 70mm2 | 11±0.5(M10) |  |  |  |
| 23.9. | Kabeļu kurpe, presējama 95mm2/ Cable lugs, compression 95mm2 | 11±0.5(M10) |  |  |  |
| 23.10. | Kabeļu kurpe, presējama 120mm2/ Cable lugs, compression 120mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
| 23.11. | Kabeļu kurpe, presējama 150mm2/ Cable lugs, compression 150mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
| 23.12. | Kabeļu kurpe, presējama 185mm2/ Cable lugs, compression 185mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
| 23.13. | Kabeļu kurpe, presējama 240mm2/ Cable lugs, compression 240mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
|  | Garums/ Lenght, L, mm  |  |  |  |  |
| 24.1. | Kabeļu kurpe, skrūvējama/ Cable lugs with bolts | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.2. | Kabeļu kurpe, presējama 6mm2/ Cable lugs, compression 6mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.3. | Kabeļu kurpe, presējama 10mm2/ Cable lugs, compression 10mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.4. | Kabeļu kurpe, presējama 16mm2/ Cable lugs, compression 16mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.5. | Kabeļu kurpe, presējama 25mm2/ Cable lugs, compression 25mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.6. | Kabeļu kurpe, presējama 35mm2/ Cable lugs, compression 35mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.7. | Kabeļu kurpe, presējama 50mm2/ Cable lugs, compression 50mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.8. | Kabeļu kurpe, presējama 70mm2/ Cable lugs, compression 70mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.9. | Kabeļu kurpe, presējama 95mm2/ Cable lugs, compression 95mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.10. | Kabeļu kurpe, presējama 120mm2/ Cable lugs, compression 120mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.11. | Kabeļu kurpe, presējama 150mm2/ Cable lugs, compression 150mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.12. | Kabeļu kurpe, presējama 185mm2/ Cable lugs, compression 185mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.13. | Kabeļu kurpe, presējama 240mm2/ Cable lugs, compression 240mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Pielieto vadu dzīslām/ used for terminating conductors |  |  |  |  |
| 25.1. | Materiāls/ material  | Cu |  |  |  |
| 25.2. | Monolīta apaļš, monolīta sektorveida, daudzstiepļu sektorveida, daudzstiepļu apaļs/ Round solid, sector shaped solid, stranded sector shaped, stranded round  | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Dzīslu šķērsgriezums/ conductor cross sections mm2 |  |  |  |  |
| 26.1. | Kabeļu kurpe, skrūvējama/ Cable lugs with bolts | 16÷240 |  |  |  |
| 26.2. | Kabeļu kurpe, presējama 6mm2/ Cable lugs, compression 6mm2 | 6 |  |  |  |
| 26.3. | Kabeļu kurpe, presējama 10mm2/ Cable lugs, compression 10mm2 | 10 |  |  |  |
| 26.4. | Kabeļu kurpe, presējama 16mm2/ Cable lugs, compression 16mm2 | 16 |  |  |  |
| 26.5. | Kabeļu kurpe, presējama 25mm2/ Cable lugs, compression 25mm2 | 25 |  |  |  |
| 26.6. | Kabeļu kurpe, presējama 35mm2/ Cable lugs, compression 35mm2 | 35 |  |  |  |
| 26.7. | Kabeļu kurpe, presējama 50mm2/ Cable lugs, compression 50mm2 | 50 |  |  |  |
| 26.8. | Kabeļu kurpe, presējama 70mm2/ Cable lugs, compression 70mm2 | 70 |  |  |  |
| 26.9. | Kabeļu kurpe, presējama 95mm2/ Cable lugs, compression 95mm2 | 95 |  |  |  |
| 26.10. | Kabeļu kurpe, presējama 120mm2/ Cable lugs, compression 120mm2 | 120 |  |  |  |
| 26.11. | Kabeļu kurpe, presējama 150mm2/ Cable lugs, compression 150mm2 | 150 |  |  |  |
| 26.12. | Kabeļu kurpe, presējama 185mm2/ Cable lugs, compression 185mm2 | 185 |  |  |  |
| 26.13. | Kabeļu kurpe, presējama 240mm2/ Cable lugs, compression 240mm2 | 240 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative

****

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-4)