**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1510.019 v1**

**Digitālais taimeris releju aizsardzības pārbaudes iekārtai**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Obligātas prasības** |   |   |   |   |
| **1.1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju  |  |  |  |
| 1.1.2 | 1510.019 Digitālais taimeris releju aizsardzības pārbaudes iekārtai[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.1.3 | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |   |   |   |
| 1.1.4 | Ir iesniegts mērinstrumenta attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: \* ".jpg" vai “.jpeg” formātā; \* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; \* ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;\* attēls nav papildināts ar reklāmu. | Ir |   |   |   |
| 1.1.5 | Tehniskajai izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |   |   |   |
| **1.2.** | **Tehniskā informācija** |   |   |   |   |
| 1.2.1 | Displejs | Ciparu indikācija ar apgaismojumu |   |   |   |
| 1.2.2. | Gabarītu izmērs:  | ≤ (26x15x7) cm |   |   |   |
| 1.2.3. | Svars  | ≤ 2 kg. |   |   |   |
| 1.2.4. | Taimeris savienojams ar releju pārbaudes iekārtu | Ir |  |  |  |
| 1.2.5. | Taimeris aprīkots ar 2 galvaniski nesaistītām palaišanas ieejām un taimera apstādināšanas ieejām; | Ir |  |  |  |
| 1.2.6. | Taimeris nostrādā no NO / NC kontaktiem | Ir |  |  |  |
| **1.3.** | **Mērīšanas informācija** |   |   |   |   |
| 1.3.1. | Mērīšanas diapazoni (s) | No 0-999.999 s  |   |   |   |
| 1.3.2. | Mērīšanas precizitāte | 1 ms |  |  |  |
| 1.3.3. | Mērīšanas kļūda | ±0.02% +1 digit |   |   |   |
| **1.4.** | **Vides nosacījumi** |   |   |   |   |
| 1.4.1 | Minimāla darba temperatūra  | ≤ 0 ºC  |   |   |   |
| 1.4.2. | Maksimāla darba temperatūra  | ≥+30 ºC |  |  |  |
| 1.4.3. | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |
| **1.5.** | **Obligātā komplektācija** |   |   |   |   |
| 1.5.1. | Transportēšanas soma | Mīksta vai cieta |   |   |   |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**

****

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)