TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1516.012 v1

Termometrs bezkontakta

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Obligātās prasības** |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2 | 1516.012 Termometrs bezkontakta[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Tehniskajai izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
| **1.2.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.2.2. | Ir iesniegts mērinstrumenta attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai ".jpeg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| **1.3.** | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Displejs: | Ciparu indikācija |  |  |  |
| 1.3.2. | Gabarītu izmērs | ≤ (25x20x10) cm |  |  |  |
| 1.3.3. | Lāzera vizors | 1 punkts |  |  |  |
| **1.4.** | **Mērīšanas informācija** |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Temperatūras mērīšanas diapazons | -20.0°C ÷ +250°C |  |  |  |
| 1.4.2. | Temperatūras mērīšanas precizitāte pie 5 ºC | ≤ ±2 ºC |  |  |  |
| 1.4.3. | Temperatūras mērīšanas precizitāte pie 40 ºC | ≤ ±2.5 ºC |  |  |  |
| 1.4.4. | D:S (attiecība starp attālumu un mērīšanas laukumu) | 10:1 |  |  |  |
| 1.4.5. | Automātiska izslēgšana | Ir |  |  |  |
| 1.4.6. | MAX un MIN vērtības | Ir |  |  |  |
| **1.5.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Aizsardzības klase | IP67 |  |  |  |
| **1.6.** | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Transportēšanas soma | Ir |  |  |  |
| 1.6.2. | Baterijas | Ir |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)