TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1608.2xx v1

Divpadsmitstūru muciņatslēga

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1608.201 Divpadsmitstūru muciņatslēga 8mm [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 1608.202 Divpadsmitstūru muciņatslēga 9mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.203 Divpadsmitstūru muciņatslēga 10mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.204 Divpadsmitstūru muciņatslēga 11mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.205 Divpadsmitstūru muciņatslēga 12mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.206 Divpadsmitstūru muciņatslēga 13mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.207 Divpadsmitstūru muciņatslēga 14mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.208 Divpadsmitstūru muciņatslēga 15mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.209 Divpadsmitstūru muciņatslēga 16mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.210 Divpadsmitstūru muciņatslēga 17mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.211 Divpadsmitstūru muciņatslēga 18mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.212 Divpadsmitstūru muciņatslēga 19mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.213 Divpadsmitstūru muciņatslēga 20mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.214 Divpadsmitstūru muciņatslēga 21mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.215 Divpadsmitstūru muciņatslēga 22mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.216 Divpadsmitstūru muciņatslēga 23mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.217 Divpadsmitstūru muciņatslēga 24mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.218 Divpadsmitstūru muciņatslēga 25mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.219 Divpadsmitstūru muciņatslēga 26mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.220 Divpadsmitstūru muciņatslēga 27mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.221 Divpadsmitstūru muciņatslēga 28mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.222 Divpadsmitstūru muciņatslēga 30mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.223 Divpadsmitstūru muciņatslēga 31mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.224 Divpadsmitstūru muciņatslēga 32mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 1608.225 Divpadsmitstūru muciņatslēga 34mm  | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam: ISO 2725-1:2017 Assembly tools for screws and nuts -- Square drive sockets -- Part 1: Hand-operated sockets | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
| **Izmēri** |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 8 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 9 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 10 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 11 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 12 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 13 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 14 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 15 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 16 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 17 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 18 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 19 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 20 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 21 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 22 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 23 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 24 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 25 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 26 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 27 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 28 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 30 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 31 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 32 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Divpadsmitstūru muciņatslēga 34 mm | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |  |
|  | Izgatavots no hroma vanādija ar hroma pārklājumu  | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas paredzētas rokas instrumentiem | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas galviņas pievienojums ½” | Atbilst |  |  |  |
|  | Muciņatslēgas izmēri mm (milimetros) | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)