TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.003 v1

**Soma instrumentu uzglabāšanai un pārvietošanai darbam GVL**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | Nr.1614.003 Soma instrumentu uzglabāšanai un pārvietošanai darbam GVL[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
| 4. | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 5. | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 6. | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;   attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 7. | No sintētiska tekstila materiāla ar mitrumu necaurlaidīgu pārklājumu | Atbilst |  |  |  |
| 8. | Izmantošanai ārpus telpām | Atbilst |  |  |  |
| 9. | Somas dibens pastiprināts ar plastikāta ieliktni vai analogu risinājumu | Atbilst |  |  |  |
| 10. | Somas dziļums, mm | 280 - 420 |  |  |  |
| 11. | Somas diametrs, mm | 240 - 330 |  |  |  |
| 12. | Somas tilpums, l | 18 - 35 |  |  |  |
| 13. | Somas augšējai daļai pretējās sānu pusēs piestiprināta sintētiska materiāla virve vai lenta somas pacelšanai un fiksēšanai | Atbilst |  |  |  |
| 14. | Somas ārpusē vai iekšpusē papildus kabatas vai cilpas no pamatmateriāla sīku detaļu novietošanai vai piestiprināšanai | Atbilst |  |  |  |
| 15. | Materiāla krāsa tumša (tumši zila, melna, tumši zaļa, sarkana, pelēka) | Atbilst |  |  |  |

**Atēlam ir informatīvs raksturs**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)