TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.033 v1

Darba galds, saliekams

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.033 Darba galds, saliekams [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Portatīvs galds ar transformējamu rāmi (kompaktai uzglabāšanai un transportēšanai) | Atbilst |  |  |  |
|  | Galda izmēri darba stāvoklī | No 1215x600x730 mm līdz 1250x620x750 mm |  |  |  |
|  | Galda izmēri uzglabāšanas stāvoklī | No 1215x600x40 mm līdz 1250x620x60 mm |  |  |  |
|  | Svars | 8-10 kg |  |  |  |
|  | Galda izturība | 140-150 kg |  |  |  |
|  | Galda virsmas biezums | 40-60 mm |  |  |  |
|  | Galda virsmas konstrukcija – plastikāts ar stiprības rievojumu un pretsavērpšanās īpašībām, gaiša – neitrāla toņa, gluda plastikāta galda virsma. | Atbilst |  |  |  |
|  | Galda kājas – izgatavotas no metāla ar pretkorozijas pārklājumu. Kāju apakšējās atbalsta daļas aprīkotas ar pretslīdes pamatnēm. | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)