TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1614.034 v1

Krēsls, saliekams

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1614.034 Krēsls, saliekams [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Izpildījums – portatīvs krēsls ar transformējamu rāmi (kompaktai uzglabāšanai un transportēšanai), gaišu – neitrāla toņa plastmasas sēdvirsmu un atzveltni. | Atbilst |  |  |  |
|  | Krēsla kājas izgatavotas no metāla ar pretkorozijas pārklājumu. Kāju apakšējās atbalsta daļas aprīkotas ar pretslīdes pamatnēm Kāju apakšējās atbalsta daļas aprīkotas ar pretslīdēšanas pamatnēm. | Atbilst |  |  |  |
|  | Sēdvirsmas platums | 480-500 mm |  |  |  |
|  | Sēdvirsmas augstums no kāju atbalsta pamatnes | 440-460 mm |  |  |  |
|  | Svars | 4,5-5,5 kg |  |  |  |
|  | Krēsla izturība | 115-125 kg |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-4)