TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1621.014 v1

Urbju komplekts betonam SDS plus

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1621.014 Urbju komplekts betonam SDS plus (5 – 16 mm) [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
| **Standarti** | |  |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** | |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija uz iepakojuma sekojošās valodās | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** | |  |  |  |  |
|  | Urbju stiprinājumi atbilstoši SDS Plus standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Griezēj šķautņu skaits | ≥ 3 |  |  |  |
|  | Paredzēts lietošanai elektriskajās urbjmašīnās-perforatoros | Atbilst |  |  |  |
|  | Triecienizturīgā plastikāta vai tērauda loksnes kārbā ar noņemamu vai atveramu vāku un individuālām visu elementu fiksācijas ligzdām | Atbilst |  |  |  |
|  | Komplekta daļu skaits | 7 - 14 |  |  |  |
|  | Komplekts sastāv vismaz no:  1 gb SDSplus betona urbis 5x110 mm  1 gb SDSplus betona urbis 6x110 mm vai 6x160 mm  1 gb SDSplus betona urbis 8x110 mm vai 8x160 mm  1 gb SDSplus betona urbis 10x160 mm vai 10x210 mm  1 gb SDSplus betona urbis 12x160 mm vai 12x210 mm  1 gb SDSplus betona urbis 14x160 mm vai 14x210 mm  1 gb SDSplus betona urbis 16x210 mm | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)