TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1624.003 v1

Gāzes balona reduktors

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1624.003 Gāzes balona reduktors [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Ražotnes atbilstība standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.6.dokumentācijai) | ≤ -15°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.6.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Paredzēts darbam ar gāzi | Propāns |  |  |  |
|  | Paredzēts darbam ar | 27 l propāna baloniem |  |  |  |
|  | Vītne stiprināšanai pie balona | W21.81/14" (LH) |  |  |  |
|  | Darba šļūtenes stiprinājums | Universālais 6.3 mm un 9 mm šļūtenēm |  |  |  |
|  | Manometru skaits | 1 gb. |  |  |  |
|  | Maksimālā caurlaides spēja | 4.8 ÷ 5.2 m3/h |  |  |  |
|  | Lielākais gāzes ieplūdes spiediens | 2.4 ÷ 2.6 mPa (24 ÷ 26kgf/cm2) |  |  |  |
|  | Maksimālais gāzes darba spediens | ≤ 0.3 mPa (3 kgf/cm2) |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)