TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1624.004 v1

Gāzes šļūtene

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1624.004 Gāzes šļūtene [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | Ražotnes atbilstība standartam ISO 9001 | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN ISO3821-2010 | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā * attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.7.dokumentācijai) | ≤ -15°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.7.dokumentācijai) | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | Paredzēts darbam ar sašķidrinātas naftas gāzi | Propāns (propāns/butāns maisījums) |  |  |  |
|  | Paredzēts darbam ar gāzes baloniem | 27 l |  |  |  |
|  | Stiprinājums pie reduktora | Aprīkots ar iepresētu vītņveida savienojuma uzgali, vītne un izmēri saskaņoti ar TS 1624.003 prasībām |  |  |  |
|  | Stiprinājums pie degļa | Aprīkots ar iepresētu vītņveida savienojuma uzgali, vītne un izmēri saskaņoti ar TS 1624.006 prasībām |  |  |  |
|  | Šļūtenes garums | ≥ 4 m |  |  |  |
|  | Maksimālais gāzes darba spiediens | 20Bar (2 MPa) |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

[](https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmgNXdm7LdAhVStosKHWKnCd4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.salidzini.lv/cena?q%3Dg%C4%81zes%2B%C5%A1%C4%BC%C5%ABtenes&psig=AOvVaw2dPOW6dRIQueGLdu6w3_it&ust=1536730036064658)

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)