TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2002.002 v1

Vītņu savienojumu un kustīgo savienojumu smērviela, smēre/ Lubricant for threaded and moving connections, grease

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name, location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 2002.002 Vītņu savienojumu un kustīgo savienojumu smērviela, smēre[[2]](#footnote-2)/ Lubricant for threaded and moving connections, grease | Tipa apzīmējums 3/ Type reference 3 |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Sample delivery time technical evaluation (upon request), working days | Norādīt vērību/ Specify value |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam DIN 52502/ Compliance with the standard DIN 52502 Designation of lubricants and marking of lubricant containers, equipment and lubricating points. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 6743-99:2002/ Compliance with the standard ISO 6743-99:2002 Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification -- Part 99: General | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam ISO 11014:2009/ Compliance with the standard ISO 11014:2009 Safety data sheet for chemical products — Content and order of sections | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/ An image of the producēt that meets the following requirements has been submitted: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or "jpeg" format;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Ķīmiskās vielas un maisījuma drošības datu lapai jābūt izstrādātai valsts valodā un atbilstoši Regulai (ES) Nr.2015/830 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu/The Chemical Safety Data Sheet for the chemical and the mixture must be developed in the national language and in accordance with regulation (EC) No 2015/830 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Original instructions for use in the following languages | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental requirements** |  |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra/ Minimum operating temperature | ≤ -30°C |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra/ Minimum operating temperature | ≥ +30°C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Litija bāzes smērviela, kas paredzēta skrūvju un kustīgo daļu ieeļļošanai dažādās temperatūrās/ Lithium base grease, for lubrication of screws and moving parts at different temperatures | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Viskozitāte/ Viscosity |  |  |  |  |
|  | Pie +40ᴼC/ At + 40 ᴼ C | 105-115 mm²/s |  |  |  |
|  | Pie +100ᴼC/ At + 100 C ᴼ | 9-11 mm²/s |  |  |  |
|  | Kušanas temperatūra/ Melting temperature | ≥160ᴼC |  |  |  |
|  | NLGI klase/ NLGI class | 2 |  |  |  |
|  | **Marķējums** |  |  |  |  |
|  | Ķīmiskās vielas un maisījuma iepakojuma marķējumam jābūt valsts valodā un jāatbilst Regulai (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu/The labeling of the packaging of the chemical and the mixture must be in the national language and comply with regulation (EC) No 1272/2008 classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Iepakojums/ Packaging** |  |  |  |  |
|  | Plastmasas tūbiņa/ Plastic tube | 200 - 500g |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is for informational purposes



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)