TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3110.001-002 v1

Slēdzene piekaramā ar profilpuscilindru „Pusmēness”/ Profile half cylinder with “Halfmoon type” locks

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.001 Profilpuscilindrs „Pusmēness”/ Profile half cylinder with “Halfmoon type” [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 3110.002 Slēdzene piekaramā, profilpuscilindra (Eiro profils)/ Padlock and profile half cylinder (Euro profile) | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde tehniskajai izvērtēšanai- kopā ar piedāvājumu/ Delivery for sample technical check-with offer | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Rasējums ar izmēriem, pdf/ Drawing with dimensions, pdf | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ražotāja atbilstības deklarācija piemērojamajiem standartiem un kvalitātes prasībām/ Manufacturer declaration of conformity to applicable standards and quality requirements | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Atslēgas izgatavota no metāla sakausējuma "Zamak 5" vai analoga, ar izturību pret koroziju , UV starojumu, skābju un sārmu iedarbību/ Kays made of metal alloy Zamak 5 or analogue, resistant to corrosion, UV radiation, acids and alkalis. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Life-time, years | ≥25 |  |  |  |
|  | Slēgšanas cikli/ Closing cycles | ≥ 5000 |  |  |  |
|  | Ražots ES/ Made in EU | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Slēdzene komplektā ar skrūvi (Skrūve ar gremdgalvu ar plakanu virsmu. M5 12mm. Izgatavots saskaņā ar DIN 965)/ Including bolt (bolt with flat head, M5 12mm. Manufactured accordin DIN 965)  | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Izmēri/ Dimensions |  |  |  |  |
| 15.1. | Profilpuscilindra slēdzene „Pusmēness”, Attēls 1/ Profile half cylinder (Euro profile) with “Halfmoon type”, Picture 1 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 15.2. | Piekaramā atslēga ar profilpuscilindra slēdzeni „Pusmēness” (p.2.) Attēls 2/ Padlock and Profile half cylinder (Euro profile) with “Halfmoon type” (p.2.), Picture 2 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Attēls 1/ Picture 1



Attēls 2/ Picture 2



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas / datu lapas / dokumenta nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction / data sheets / document) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)