TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3110.04x v1

Piekaramā atslēga profilpuscilindra (kods 111; 112)/ Padlock profil half-cilinder (code kods 111; 112).

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | 3110.046 Piekaramā atslēga sadales iekārtu durvīm - kods Nr. 111./ Profilcylinder for distribution equipment doors - code Nr. 111 | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | 3110.047 Piekaramā atslēga iekārtu durvīm - kods Nr. 112./ Profilcylinder for distribution equipment doors - code Nr. 112 | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
| 5 | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 6 | Ražotāja apliecinājums par atbilstību piemērojamajiem standartiem un kvalitātes prasībām/ Manufacturer declaration of conformity to applicable standards and quality requirements | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component**[[2]](#footnote-2) |  |  |  |  |
| 7 | TS 3110.0xx v1 Profilcilindra slēdzene un atslēga sadales iekārtu durvīm./ TS 3110.0xx v1 Profilcylinder lock and key for distribution equipment. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
| 8 | LVS EN 1303:2015 Ēkas aprīkojums. Slēdzeņu cilindri. Prasības un testēšanas metodes. / Bulding hardware – Cylinder for lockc – Requrements and test methods. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
| 9 | Izturības pakāpe saskaņā ar EN 1303:2015/ Durability grade according to the standart EN 1303:2015. | 5 |  |  |  |
| 10 | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Life-time, years | 25 |  |  |  |
| 11 | Korozijas un temperatūras izturība saskaņā ar EN 1303:2015. / Corrosion resistance and temperature. According to the standart EN 1303:2015. | C |  |  |  |
| 12 | Uz atslēgas jābūt nodilumizturīgam atbilstošam atslēgas kodam, kāds norādīts TS 3110.0xx v1no 2. līdz 5. punktam. / On the padlock must be abrasion resistant code specified in TS 3110.0xx v1points from 2 to 5. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 13 | Piekaramā atslēga tiek piegādāta ar tajā montētu atbilstoša koda profilpuscilindra slēdzeni./ The padlock is supplied an appropriate code half-cylinder lock mounted in the lock. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas / datu lapas / dokumenta nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction / data sheets / document) [↑](#footnote-ref-1)
2. Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (<https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts>)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (<https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications>) [↑](#footnote-ref-2)