TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Bezpilota gaisa kuģis (drons multirotoru līdz 1.5 kg)

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1634.001 Drons, multirotoru līdz 1.5 kg | Tipa apzīmējums [[2]](#footnote-2) |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
|  | CE marķējums atbilstoši Eiropas direktīvai 2014/53/EU | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Pielikumā, kā atsevišķs fails iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā
* attēls nav papildināts ar reklāmu
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
|  | **Akumulators** |  |  |  |  |
|  | Akumulators Li-ion | ≥7.0 V  |  |  |  |
|  | Akumulatora tilpums  | ≥ 2.0 Ah |  |  |  |
|  | Akumulatora pilna uzlāde  | ≤ 60 min |  |  |  |
|  | **Drons** |  |  |  |  |
|  | Lidošanas ilgums | ≥ 20 min |  |  |  |
|  | Lidošanas augstums | ≥ 120 m |  |  |  |
|  | Maksimālā lidošanas distance | ≥ 1 km |  |  |  |
|  | Maksimālais lidošanas ātrums  | ≥ 10 m/s |  |  |  |
|  | Darbības temperatūra | -10° to 40° C |  |  |  |
|  | Iebūvēta GNSS | GPS, Galileo, GLONASS |  |  |  |
|  | Datu uzglabāšana | microSD karte |  |  |  |
|  | Pacelšanās svars | ≤ 250g |  |  |  |
|  | **Kamera** |  |  |  |  |
|  | Fotografēšanas režīms | ≥12MP |  |  |  |
|  | Bilžu formāts | JPEG/DNG(RAW) |  |  |  |
|  | Video formāts | MP4 |  |  |  |
|  | Video izšķirtspēja | 4K:3840x2160 24/25/30fps2.7K: 2720x1530 24/25/30/48/50/60 fpsFHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60 fps |  |  |  |
|  | ISO Video  | ≤ 100 - ≥3000 |  |  |  |
|  | ISO Foto | ≤ 100 - ≥3000 |  |  |  |
|  | **Gimbal** |  |  |  |  |
|  | Stabilizācija | 3 asu mehāniskā stabilizācija |  |  |  |
|  | Mehāniskais diapazons | Tilt: ≤-120° līdz ≤ 90°, Roll: ≤-120° līdz ≤ 55°Pan: -30° līdz 30° |  |  |  |
|  | Kontrolējamais diapazons | Tilt: -90° līdz ≤ 70°, |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Bezpilota lidaparāts (drons) | 1 gab. |  |  |  |
|  | Tālvadības pults ar iebūvētu ekrānu, tiešsaistes attēla projicēšanu | 1 gab. |  |  |  |
|  | Akumulatoru skaits komplektā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Akumulatora lādētājs USB-C (30 W) | Iekļauts komplektā |  |  |  |
|  | Propeleri | 4 gab. |  |  |  |
|  | Atmiņu karte 256GB MicroSD ar U3 ātrumu + Adapteris | 1 gab. |  |  |  |
|  | Nosēšanās platforma | 1 gab. |  |  |  |
|  | Stabilizatora aizsargs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Propeleru aizsargs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Soma | Iekļauts komplektā |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-2)